**IB.271.12.2022 Załącznik nr 2.2c do formularza ofertowego**

**Formularz szczegółowy dla części 3:**

**Charakterystyka przedmiotu zamówienia**

**Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A4/A3 zawierającego skaner jednoprzebiegowy, gotowe do pracy z pełnowartościowymi tonerami.**

1. **Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 – 1 sztuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszar wymagań** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane parametry\*** | **Opis rozwiązań równoważnych** |
| **Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 zawierające skaner jednoprzebiegowy** | Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 zawierające skaner jednoprzebiegowy, gotowe do pracy z pełnowartościowymi tonerami.W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz rok produkcji. | Producent:………………………………Typ i model:………………………………..Rok produkcji:……………………………… |  |
| **Format papieru: min.- maks.**  | A5R - SRA3 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min(A4)** | 31 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min(A4)** | 31 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)** | 15 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)** | 15 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Czas nagrzewania:** | min.. 18 s. | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Rozdzielczość:** | optyczna 1200 x 1200 dpi, interpolowana 9600 x 600 dpi | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Procesor:** | Min. 1,4 GHz | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Interfejsy:** | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie i host), USB 3.0 (urządzenie i host), NFC, Bluetooth | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Obsługiwane protokoły i porty:** | TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0,v3.1.1), POP3, SMTP, SSL, TLS (1.0, 1.1, 1.2, 1.3), SNMP V1, SNMP V3 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Języki opisu strony:** | PCL6, Adobe PostScript3 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Czujnik ruchu wykrywający zbliżającego się użytkownika:** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Pamięć:** | 5 GB | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Twardy dysk:** | standard 256 GB SSD/ opcja 512 GB SSD | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Złącze wifi IEEE802.11 a/b/n/g/ac** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Panel sterowania:** | dotykowy, kolorowy , 10-calowy, ruchomy | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Zoom:** | 25-400% w krokach co 1% | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Kolorowe skanowanie sieciowe:** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Pojemność podajnika dokumentów:** | 300 ark. (80 g/m2) | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Formaty dokumentów obsługiwane przez podajnik dokumentów:** | A6-A3, formaty użytkownika od 51 x 89 mm do 297 x 432 mm | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Prędkość skanowania:** | 280 str./min. | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Kasety na papier:** | na 550 ark. (80 g/m2) | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Ilość kaset:** | Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – SRA3 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach:** | 35-220 g/m2 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie:** | 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego) | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach:** | 60 – 300 g/m2 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Podajnik boczny:** | na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55 – 300 g/m2 i formaty A6-SRA3, formaty użytkownika od 90 x 140 mm do 320 x 457 mm oraz papier banerowy o wymiarach do 320 mm x 1300 mm | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Sortowanie:** | z przesunięciem dla formatów A4 i A3 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Pojemność tacy odbiorczej:** | 400 ark. (80 g/m2) | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Kopiowanie ciągłe:** | 1 – 9999 | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Czas uzyskania pierwszej kopii:** | mono – 5,6 s. (lub mniej) , kolor – 7,6 s. (lub mniej) | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Skanowanie:** | do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, sieciowy TWAIN | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Możliwość skanowania do:** | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Nadpisywanie danych na twardym dysku:** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Pomijanie pustych stron przy skanowaniu** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
|  **Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Możliwość założenia 1000 folderów użytkowników na twardym dysku** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **System automatycznego wysuwania tonera – pojemnik z tonerem zostanie automatycznie wysunięty, gdy zostanie wyczerpany** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Obsługa S/MIME, IEEE 802.1X** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Funkcja zdalnego panelu – możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i wprowadzania ustawień oraz pracy na urządzeniu korzystając z tak wyświetlonego panelu.** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Możliwość rozbudowy o moduł podłączenia do drugiej sieci komputerowej (łącznie ze skonfigurowaną funkcją skanowania do e-maila dla obydwu sieci).** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Szyfrowanie danych algorytmem AES 256-bit** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Obsługa serwisów w chmurze (skanowanie/drukowanie): One Drive for Business, Google Drive, Box, Dropbox, Sharepoint Online, MS Teams** | TAK | Spełnia: TAK/NIE |  |
| **Gwarancja** | **Min. 24 miesiące** | Spełnia: TAK/NIEOferowany okres gwarancji:…………miesiące(y) |  |
| **Wsparcie techniczne producenta** | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.**Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.** | Spełnia: TAK/NIENr tel.: ………………………e-mail: …………………………… |  |

**\*Niewłaściwe skreślić.**

**\*\*Opis rozwiązań równoważnych wypełniamy tylko w przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne do tych przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.**

**Dokument należy podpisać elektronicznie za pomocą: podpisu kwalifikowalnego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.**