Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: okapy laboratoryjne (4 sztuki), zgodnie z minimalnymi parametrami technicznymi.**

 **(4 sztuki):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)** |
|  | Wymiary: * okap symetryczny 600 x 400/200
* okap asymetryczny 600 x 700/160
* okap symetryczny 550 x 550/250
* okap symetryczny 600 x 400/160
 |  |
|  |  Okapy oraz elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej  AISI 316L. |  |
|  | Grubość blachy min. 1 mm. |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy dokona montażu ww. urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. |  |
|  | Podłączenie urządzeń do przyłączy centrali wentylacyjnej będzie zrealizowane przez Wykonawcę systemu wentylacji budynku. |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej