Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

**Potencjalni Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 22.07.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„*Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo*”**

**Pytanie nr 1:**

1. W opisie podano parametry rury φ90 PE SDR 11 lub SDR 17 oraz PN10 lub PN16. Jaki rodzaj rury należy

zastosować.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że należy stosować rury i kształtki: PE HD 100 RC. Cały system wykonany z rur i kształtek PN10 SDR 17, (jeżeli dostawy rur i kształtek SDR17 PN 10 będą długotrwałe lub niemożliwe należy stosować rury SDR11 PN16). Należy stosować przeznaczony do wody pitnej, o przekroju poprzecznym okrągłym i połączeniach elektrooporowych o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek.

...........................................