##### Nr sprawy: WAD.272.2.1.2024

**UWAGA: niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku do swz pn. „Opis przedmiotu zamówienia” skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp)**

POTWIERDZENIE/OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

(przedmiotowy środek dowodowy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/proszę wskazać markę i model pojazdu/

Tabela 1 Wymagania określone przez Zamawiającego/ Potwierdzenie/opis Wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry/wymogi Zamawiającego** | **Potwierdzenie/opis Wykonawcy** |
| 1 | fabrycznie nowy, niezarejestrowany, nieużywany, rok produkcji 2023 lub 2024 | \*tak / \*nie rok produkcji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | rodzaj pojazdu: terenowy | \*tak / \*nie  |
| 3 | nadwozie typu PICK-UP 4-drzwiowe 5-cio miejscowe, podwójna kabina | \*tak / \*nie  |
| 4 | skrzynia biegów: automatyczna co najmniej 6-cio biegowa z reduktorem przełożeń do jazdy terenowej  | \*tak / \*nie  |
| 5 | napęd na cztery koła  | \*tak / \*nie  |
| 6 | moc: min. 150 KM | moc\_\_\_\_\_\_\_\_ KM |
| 7 | pojemność silnika: min. 1850 cm3 – maksimum 2500 cm3 | pojemność silnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_cm3 |
| 8 | wspomaganie kierownicy  | \*tak / \*nie  |
| 9 | wymiary pojazdy:- rozstaw osi min 3000 mm- długość pojazdu min. 5200 mm- szerokość pojazdu min. 1800 mm (bez lusterek)- prześwit min 215 mm (liczony bez obciążenia, pod osiami) | - rozstaw osi \_\_\_\_\_\_\_\_mm- długość pojazdu \_\_\_\_\_\_\_\_\_mm- szerokość pojazdu \_\_\_\_\_\_\_ mm (bez lusterek)- prześwit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm (liczony bez obciążenia, pod osiami) |
| 10 | dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg | dopuszczalna masa całkowita pojazdu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| 11 | ładowność:min 1000 kg | ładowność \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg |
| 12 | stalowa lub aluminiowa osłona pod silnik, pod skrzynie biegów i pod zbiornik paliwa. Osłony przeciwbłotne (chlapacze) przy przednich i tylnych kołach. | \*tak / \*nie |
| 13 | centralny zamek sterowany pilotem lub kluczykiem - dwa komplety  | \*tak / \*nie |
| 14 | minimum: przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz kurtynowe poduszki bezpieczeństwa  | \*tak / \*nie |
| 15 | hak holowniczy z wiązką przewodów i przekaźnikiem | \*tak / \*nie |
| 16 | system stabilizacji toru jazdy oraz ABS  | \*tak / \*nie |
| 17 | czujniki ciśnienia powietrza w oponach  | \*tak / \*nie |
| 18 | światła do jazdy dziennej | \*tak / \*nie |
| 19 | pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących  | \*tak / \*nie |
| 20 | zabezpieczenie antykradzieżowe: immobilizer, alarm montowany fabrycznie  | \*tak / \*nie |
| 21 | zużycie paliwa: w cyklu łączonym (zużycie średnie maksymalnie 10 litrów/100 km) | \*tak / \*nie |
| 22 | norma emisji spalin: min. EURO 6  | \*tak / \*nie |
| 23 | czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu | \*tak / \*nie |
| 24 | klimatyzacja  | \*tak / \*nie |
| 25 | szyby boczne przednie i tylne sterowane elektrycznie | \*tak / \*nie |
| 26 | lusterka boczne elektrycznie sterowane  | \*tak / \*nie |
| 27 | samochód wyposażony w system audio - wraz z radioodtwarzaczem, systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem | \*tak / \*nie |
| 28 | minimum 1 gniazdo USB | \*tak / \*nie |
| 29 | minimum 1 gniazdo 12 V | \*tak / \*nie |
| 30 | komputer pokładowy  | \*tak / \*nie |
| 31 | fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości  | \*tak / \*nie |
| 32 | tapicerka - wewnętrzne elementy tapicerowane wykończone tapicerką materiałową ciemną o podwyższonej trwałości (dopuszcza się wykończenie tapicerką skórzaną ciemną)  | \*tak / \*nie |
| 33 | opony letnie na felgachaluminiowych lub stalowych. rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu  | \*tak / \*nie |
| 34 | dodatkowy komplet fabrycznie nowych kół wraz z oponami zimowymi lub wielosezonowymi z felgami minimum 17 cali, oponami typu AT | \*tak / \*nie |
| 35 | koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe  | \*tak / \*nie |
| 36 | kolor nadwozia wg podstawowej palety dostępnych kolorów | \*tak / \*nie |
| 37 | dywaniki gumowe przednie i tylne  | \*tak / \*nie |
| 38 | akcesoria - trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, 2 szt. kamizelek odblaskowych, klucz do kół, podnośnik  | \*tak / \*nie |
| 39 | gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące | \*tak / \*nie |
| 40 | gwarancja na perforację nadwozia – min. 48 miesięcy | \*tak / \*nie |

Podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym

\*niepotrzebne skreślić