***Załącznik nr 1a do SWZ składany wraz z ofertą***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:**  **PSWONU „Razem”**  **84-100 Puck, ul. Mestwina 32** | Wykonawca:  ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  (pełna nazwa/firma, adres) |

**Opis MINIMALNYCH parametrów oferowanego samochodu**

**Zakup fabrycznie nowego busa 9-osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla PSWONU „Razem” w Pucku**

**Marka ………………………………………………………………………………………………………………**

**model ……………………………………………………………………………………………………………….**

\* obowiązkowo wpisuje Wykonawca, niepotrzebne skreślić

W kolumnie 3 („**Oferta Wykonawcy**”) należy wskazać **lub** skreślić odpowiednio TAK albo NIE

| **LP** | **Wymagania Zamawiającego** | | **Oferta Wykonawcy \*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** |
|  | Typ pojazdu - Van/BUS 9-osobowy (wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu: kategoria prawa jazdy B),  fabrycznie nowy,  rok produkcji **2023** | | TAK/NIE**\***  **………………. rok** |
|  | Ilość miejsc: 9-osób (8+1), w tym jedno dla osoby na wózku inwalidzkim | | TAK/NIE**\*** |
|  | Ilość drzwi - 5 | | TAK/NIE**\*** |
|  | Kolor - producenta - za wyjątkiem czarnego | | ……………. kolor |
|  | Długość całkowita – min. 5200 mm /wersja długa/ | | ………. mm |
|  | Wysokość całkowita – max 1999 mm /wersja niska/ | | ………. mm |
|  | Maksymalna moc (kW) - min. 100 kW | | ……….kW |
|  | Silnik – diesel od 1900 do 2200 cm3 | | ……….cm3 |
|  | Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna | | Manualna/automatyczna**\*** |
|  | Hak holowniczy wraz z gniazdem elektrycznym | | TAK/NIE**\*** |
|  | Zużycie paliwa - max. 7,5l/100km w cyklu mieszanym | | Max. …..l/100 km |
|  | Norma spalania - Min. EURO 6 | | TAK/NIE**\*** |
|  | System Stop&Start | | TAK/NIE**\*** |
|  | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | | TAK/NIE**\*** |
|  | Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL) | | TAK/NIE**\*** |
|  | System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX) | | TAK/NIE**\*** |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach(TPMS) | | TAK/NIE**\*** |
|  | System stabilizacji toru jazdy (VSC) | | TAK/NIE**\*** |
|  | System wspomagający hamowanie (BA) | | TAK/NIE |
|  | System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) | | TAK/NIE**\*** |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania(EBD) | | TAK/NIE**\*** |
|  | Tempomat | | TAK/NIE**\*** |
|  | Trzecie światło stopu w technologii LED | | TAK/NIE**\*** |
|  | Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera | | TAK/NIE**\*** |
|  | Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci | | TAK/NIE**\*** |
|  | Pojedynczy fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i kąta oparcia oraz podwójne siedzenie obok kierowcy (kanapa dwumiejscowa po stronie pasażerów) | | TAK/NIE**\*** |
|  | Podłokietnik kierowcy w pierwszym rzędzie siedzeń | | TAK/NIE**\*** |
|  | Tapicerka materiałowa | | TAK/NIE**\*** |
|  | 2 rząd siedzeń 2+1 | | TAK/NIE**\*** |
|  | Odchylane do przodu siedzenie w drugim rzędzie | | TAK/NIE**\*** |
|  | 3 rząd siedzeń 2+1 | | TAK/NIE**\*** |
|  | Możliwość usytuowania wózka inwalidzkiego po zdemontowaniu 2 siedzeń. | | TAK/NIE**\*** |
|  | Koła min. 17" - felgi aluminiowe | | TAK/NIE**\*** |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | | TAK/NIE**\*** |
|  | Dwa komplety opon /zima, lato/ | | TAK/NIE**\*** |
|  | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | | TAK/NIE**\*** |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie | | TAK/NIE**\*** |
|  | Chłodzony schowek | | TAK/NIE**\*** |
|  | Elektrycznie regulowane szyby przednie | | TAK/NIE**\*** |
|  | Gniazdo 12 V w konsoli centralnej | | TAK/NIE**\*** |
|  | Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu | | TAK/NIE**\*** |
|  | Klimatyzacja | | TAK/NIE**\*** |
|  | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń | | TAK/NIE**\*** |
|  | Odmrażanie tylnej szyby | | TAK/NIE**\*** |
|  | Drzwi boczne przesuwane | | TAK/NIE**\*** |
|  | Twarda pokrywa bagażnika | | TAK/NIE**\*** |
|  | Tylne czujniki parkowania | | TAK/NIE**\*** |
|  | Wycieraczka tylnej szyby | | TAK/NIE**\*** |
|  | Schowek w górnej części deski rozdzielczej | | TAK/NIE**\*** |
|  | Pokrycie podłogi plastikiem | | TAK/NIE**\*** |
|  | Tylne drzwi skrzydłowe, przeszklone | | TAK/NIE**\*** |
|  | Radio, min. 8 głośników | | TAK/NIE**\*** |
|  | System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem | | TAK/NIE**\*** |
|  | Oświetlenia wnętrza z przodu | | TAK/NIE**\*** |
|  | Podświetlenie bagażnika | | TAK/NIE**\*** |
|  | Lakierowane klamki zewnętrzne | | TAK/NIE**\*** |
|  | Lakierowane lusterka zewnętrzne | | TAK/NIE**\*** |
|  | Przedni zderzak w kolorze nadwozia | | TAK/NIE**\*** |
|  | Przyciemniane szyby tylne – stopień przyciemnienia 70% | | TAK/NIE**\*** |
|  | komplet narzędzi i podnośnik | | TAK/NIE**\*** |
|  | Poduszka powietrzna czołowa dla kierowcy | | TAK/NIE**\*** |
|  | Bezwładnościowe, pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego | | TAK/NIE**\*** |
|  | Zagłówki dla wszystkich pasażerów | | TAK/NIE**\*** |
|  | Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole | | TAK/NIE**\*** |
|  | **GWARANCJA:** min. 24 miesiące na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów | | TAK/NIE**\*** |
|  | **GWARANCJA:** min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą | | TAK/NIE**\*** |
|  | **GWARANCJA:** min. 10 lat na nieprzerdzewienie karoserii | | TAK/NIE**\*** |
|  | Dopuszczenie do ruchu na podstawie homologacji jako samochód osobowy, 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | | TAK/NIE**\*** |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodnie ze stosownymi przepisami prawo o ruchu drogowym | | TAK/NIE**\*** |
|  | Autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego | | TAK/NIE**\*** |
|  | Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu - zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację. | | TAK/NIE**\*** |
|  | Dostosowanie do przewozu jednej osoby poruszającej się przy użyciu wózka inwalidzkiego | Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego oraz osoby niepełnosprawnej poruszającej się przy użyciu wózka | TAK/NIE**\*** |
| **Atestowana winda** | TAK/NIE**\*** |
| Komplet pasów bezpieczeństwa, w tym do mocowania wózka | TAK/NIE**\*** |

***NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMETRÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.***

***W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych.***

***Wykonawca winien skreślić „TAK” lub „NIE”. Nieskreślenie żadnego lub skreślenie obu tych słów lub skreślenie „TAK” traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji.***

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | *podpis podmiotu udostępniającego zasoby lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby* |
| ……………………………… | */wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty/* |