Załącznik nr 3

Do zapytania ofertowego

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia dotyczącego

**Dostawa i montaż Pieca konwekcyjno- parowego elektrycznego wraz z akcesoriami dodatkowymi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRY I ICH OPIS** | **NAZWA SPRZĘTU** | **ZDJĘCIE POGLĄDOWE** |
| **Piec konwekcyjno – parowy elektryczny 1szt** | | |
| **PARAMETRY:**  ZASILANIE : ELEKTRYCZNE  WYTWARZANIE PARY: bojlerowe  POJEMNOŚĆ: 10 x GN  ROZMIAR BLACH:GN 1/1, GN 1/2  ORIENTACYJNA  ILOŚĆ PORCJI: 250  WYMIARY(SZER x WYS x GŁ): 850 x 842 x 1014mm  WAGA:121KG  WSAD:45kg  MOC CAŁKOWITA: 18,9KW  NAPIĘCIE: 400V  ZABEZPIECZENIE:32A  ZASILANIE: 3N~/380-415V/50–60Hz  PRZYŁĄCZE WODY: 1  TEMPERATURA: 30–300 °C  ILOŚĆ PROWADNIC 10  AUTOMATYCZNE MYCIE: TAK  SONDA TEMPERATUROWA: TAK  PRYSZNIC ZINTEGROWANY: TAK |  |  |
| **Podstawa pod piec 1szt** | | |
| Podstawa pod piec nierdzewna wyposażona w prowadnice |  |  |
| **Zmiękczacz automatyczny 1szt** | | |
| Zmiękczacz automatyczny |  |  |
|  | | |
|  |  |  |
| **Pojemiki GN** | | |
| Pojemnik stalowy, Premium GN 1/1 H 65mm 10szt  Pojemnik stalowy, Comfort GN 1/1/ H 100mm 10szt  Pojemnik stalowy, perforowany, Comfort GN 1/1 H 65mm 10szt  Pojemnik stalowy, Premium GN 1/1 H 40mm 10szt  Pojemnik stalowy, Comfort, GN 1/1 H 20mm 10szt  Pojemnik stalowy, Comfort GN ½ H 100mm 5szt |  |  |
| **Dodatkowe akcesoria** | | |
| Rękawice olejoodporne 1para |  |  |
| **Dodatkowe usługi** | | |
| Montaż przez autoryzowany serwis producenta  Szkolenie z zakresu obsługi |  |  |