OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 1 – teren działania obwodu drogowego w Olsztynku

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Gietrzwałd, Olsztynek, Purda i Stawiguda.

Prace należy wykonywać przy użyciu grysów spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN 13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 6000 m2. Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Wykonawca opracuje uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Prace będą realizowane na drogach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Numer drogi | Przebieg |
| 1 | 1232N | Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek |
| 2 | 1260N | dr. nr 1253 N (Pacółtowo) – Olsztynek |
| 3 | 1370N | Gietrzwałd – Sząbruk – Tomaszkowo – dr. kraj. nr 51 |
| 4 | 1372N | dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) – Ruś – Bartąg – Olsztyn - Jaroty |
| 5 | 1374N | dr. kraj. nr 51 – Bartąg – Szczęsne |
| 6 | 1376N | dr. kraj. nr 51 – dr. nr 1372 N |
| 7 | 1378N | Jagiełek – szpital rehabilitacyjny |
| 8 | 1425N | Podlejki – Olsztynek |
| 9 | 1433N | Pawłowo – Gąsiorowo |
| 10 | 1435N | Olsztynek – Kunki – Pawłowo |
| 11 | 1437N | Olsztynek - Waplewo |
| 12 | 1439N | dr. kraj. nr 51 – stacja Gągławki - dr. nr 1372 N |
| 13 | 1441N | Wymój - Stawiguda – Pluski |
| 14 | 1443N | Nowa Stawiguda – Stawiguda |
| 15 | 1457N | dr. kraj. nr 16 (Kudypy) – Sząbruk |
| 16 | 1463N | DK 53 – Klebark Wielki – Klebark Mały – DK 16 |
| 17 | 1464N | Klebark Wielki – Prejłowo – gr. powiatu – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki DK nr 58 |
| 18 | 1467N | Barczewo – Silice |
| 19 | 1468N | Butryny – Purda – Prejłowo |
| 20 | 1473N | dr. nr 1994 N - Klucznik |
| 21 | 1526N | Waplewo – Żelazno – Frąknowo |
| 22 | 1528N | Witramowo – Łyna – dr. woj. nr 545 (Nidzica) |
| 23 | 1994N | Barczewo (dr. pow. Nr 1442 N) - Prejłowo |
| 24 | 1995N | Olsztyn – Klebark Mały |
| 25 | Bez numeru | dr. woj. nr 598 – dr. pow. nr 1468N |
| 26 | Bez numeru | Staro drożę drogi krajowej nr 7 |

Czas realizacji zamówienia maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej z 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

Ewentualne zmiany w umowie:

1. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10oC. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.
2. Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż 3 dni.