Załącznik nr 6

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Żninie podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

**1. Budynek Sądu WKW – SSWiN** \*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.22

-ekspander centrali alarmowej szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.1

-sygnalizator akustyczno – optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

2**. Pokój nr….. - SSWiN,** ,**CCTV, SSP, SP**\*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.2

-ekspander centrali alarmowej szt.1

-ekspander czytników kart magnetycznych szt.2

-czytniki kart magnetycznych szt.2

-akumulator 18AH/12V szt.2

-czujnik sejsmiczny szt.6

-czujnik ruchu z „ antymaskingiem „ typu PIR+MIKROFALA szt.3

-czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.2

-czujnik tłuczenia szkła szt.1

-czujnik sygnalizacji pożaru szt.2

-radiowy pilot sygnalizacji napadu szt.1

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-kamera video domofonu szt.1

-monitor video domofonu szt.1

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1

-rejestrator cyfrowy( CVBS ) 4-wej. szt.1

-monitor LCD 17”szt.1

3. **Monitoring - CCTV**\*

Plac Wolności 17:

-rejestrator IP Novus

-Switch PoE

-kamery kopułkowe 12 szt.

-kamery obrotowe zewnętrzne 3 szt.

-stacja robocza do podglądu widoków z rejestratora

ul. Sądowa 2

-rejestrator cyfrowy(HD-TVI) szt.1 -monitor LCD 27” szt.1

-monitor LCD19” szt.1`

-kamera szybkoobrotowa szt.1

-klawiatura sterująca pracą kamery szybkoobrotowej szt.1

-kamera stacjonarna szt.13

4. **Budynek Sądu – SSWiN**\*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt. 14

-akumulator 18Ah/12V

-sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt.1

5. **Serwerownia – SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czytnik kart magnetycznych szt.1

-ekspander kontroli dostępu szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.2

-czujnik otwarcia drzwi ( kontaktronowy ) szt.1

-zwora elektromagnetyczna szt.1

-sygnalizator akustyczny

\*

SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej

SSP – system sygnalizacji pożaru

SP – system przywoławczy