**Załącznik Nr 1**

**WYMAGANIA Techniczne**

Miejsce targów: budynek hali „B” usytuowany w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.  
Termin targów: 05 – 08.09.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stoiska targowego, transport elementów stoiska, montaż, demontaż, magazynowanie i obsługa stoiska dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO 2023) na podstawie załączonego projektu/wizualizacji.

Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do użycia wysokiej jakości materiałów (posiadających odpowiednie atesty obowiązujące w Unii Europejskiej, w tym w szczególności atest niepalności) i technologii. Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów bezwonnych w szczególności do prac porządkowych. Konstrukcja stoiska przygotowana w sposób pozwalający na równomierne doświetlenie całej powierzchni stoiska. Wszelkie użyte przy realizacji elementy wyposażenia, w tym meble, powinny być nowe lub nie nosić widocznych śladów użytkowania.

Wykonawca, w terminie 3 dni przed odbiorem stoiska, umożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności niezbędnych do instalacji i sukcesywnego uruchamiania sprzętu.

Odbiór stoiska do dnia 04 września 2023 r. do godziny 16:00.

Zakończenie demontażu stoiska zgodnie z Regulaminem Targów MSPO

**Wykonawca zobowiązany jest do:**

1) wykonania dostawy , montażu i demontażu stoiska wystawienniczo -promocyjnego   
o powierzchni 218, m2 według załączonego projektu/wizualizacji (załącznik nr 1 do umowy);

2) wykonania Grafik według załączonego projektu/wizualizacji i dostarczonych plików graficznych przez Zamawiającego;

3) wykonanie podstawek oraz mocowań eksponatów według załączonego projektu/wizualizacji i dostarczonych projektów przez Zamawiającego;

4) Wyposażenie stoiska i aranżację we wszystkie elementy wyposażenia wymienione   
w niniejszym załączniku oraz w projekcie/ wizualizacji umożliwiające obsługę   
i funkcjonowanie stoiska w trakcie targów w tym:

• Lodówko- zamrażarkę o wysokości nie mniejszej niż 150 cm x2

• Czajnik Elektryczny x2

• Zmywarka x 2 ( nie dopuszcza się zmywarek gastronomicznych/przemysłowych)

• Zlewozmywak z jedną komorą i ociekaczem x2

• Kostkarka do lodu (barowa nie wymagająca na stałe podłączenia do wody) x1

• Podwójny ciśnieniowy ekspres do kawy z funkcją podawania mleka x 1

• Każdy Pokój powinien zawierać klimatyzator

• Wszystkie drzwi do pomieszczeń oraz do wejścia na stoisko powinny być zamykane na klucz

5) wykonanie instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, internetowej i zapewniającej działanie klimatyzacji na stoisku oraz przyłączenia ich do instalacji targowej zgodnie ze standardami targów oraz zapotrzebowaniem na w/w media wynikającym   
z projektu stanowiska (koszt zakupu przyłączy od organizatora targów ponosi Zamawiający);ułożenie pokrycia podłogi i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, do czasu przekazania stoiska na podstawie protokołu;

6) bieżącego utrzymania i obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów polegającego na niezwłocznym usuwaniu wszelkich wad i usterek zabudowy, instalacji technicznych i wyposażenia oraz codziennego sprzątania stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających lub przed otwarciem;

7) zapewnienia całodziennego technicznego nadzoru nad stoiskiem i urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na stoisku, posiadającej stosowne uprawnienia do obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stoisku;

8) demontaż stoiska, przy czym przystąpienie do demontażu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu targów, przy czym, w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnień w wykonaniu wskazanych wyżej obowiązków odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca (w szczególności   
w zakresie ewentualnych roszczeń Organizatora targów lub innych podmiotów);

9) Elementy nie wymienione w projekcie

* Listwy przypodłogowe na całym stoisku;
* Wszystkie lady, podesty, gabloty powinny być „laminowane”.
* Wszystkie gabloty powinny być podświetlane
* Wszystkie loga powinny być doświetlone (na zewnątrz stoiska i w pokojach)
* Wywiewy z klimatyzatorów nie mogą wychodzić na ścianę frontową i muszą być „zamaskowane”.
* Na stoisku otwartym zamontowanie do 4 dodatkowych kontaktów 220V (nie wliczając tych do których podłączony jest sprzęt elektryczny wskazany w załączniku (projekcie), we wskazanych roboczo miejscach przez Zamawiającego;

10) Wszystkie elementy znajdujące się na projekcie/wizualizacji uznaje się za niezbędne;


11) We wszystkich pomieszczeniach powinno występować oświetlenie led.


12) Projekt kratownicy załączony został wyłącznie w celach poglądowych. Wykonanie dostawa i montaż kratownicy leży po stronie Zamawiającego.


**Załączniki:**

* **Koncepcja zabudowy strzelnicy**
* **Wykaz eksponatów wraz z wymiarami**

****

****

****

****

