**Okna stałe (szyba w ramie)**

**Skrzydła:**

Skrzydło 81/78 mm 6K Decco 82

**Pakiety szybowe:**

33,1LE/16/4/16/33,1 LE, szyba bezpieczna

obustronnie pakiet 54;

1. 700x385 – 4szt
2. 1230x930 – 1szt (okno uchylne w dół, siłownik należy przemontować od starego okna)
3. 550x2540 – 3szt
4. 550x2750 – 3szt

