**załącznik nr 5**

**WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY**

Przedmiot zamówienia: **Usługi utrzymania czystości w obiektach i pojazdach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w latach 2023-2024**

**Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Ilość** | **Opis** | **Podstawa dysponowania\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Myjka ciśnieniowa do domywania pojazdów (w okresie wyłączenia myjni mechanicznej) | minimum 1 |  |  |
| 2. | Odkurzacze przemysłowe podciśnieniowe do pracy na sucho i mokro (do prania wykładzin i siedzeń tapicerowanych) | minimum 2 |  |  |
| 3. | Maszyna myjąco-zbierająca | minimum 1 |  |  |
| 4. | Odkurzacz przemysłowy centralny stacjonarny\*\* | 1 |  |  |
| 5. | Odkurzacz przemysłowy centralny mobilny\*\* | 2 |  |  |

*\* Jeśli Wykonawca nie posiada wymaganego sprzętu, zobowiązany jest złożyć w ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.*

*\*\* Parametry techniczne odkurzaczy:*

1. Odkurzacz przemysłowy centralny stacjonarny:

- moc jednostki centralnej min. 4,5 kW,

- zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz,

- praca w obiegu zamkniętym (nie dopuszcza się wylotu powietrza na zewnątrz),

- pojemność zbiornika na odpady min. 40 litrów,

- 2 gniazda ssawne do podłączenia węży roboczych.

- uruchomienie jednostki przy użyciu osobnego włącznika zamontowanego wewnątrz hali sprzątania.

1. Odkurzacz przemysłowy centralny mobilny:

- odkurzacz zainstalowany na kółkach/wózku,

- min. moc odkurzacza 3000 W,

- zasilanie 230 V, 50 Hz.

…………………………………………………….

podpis Wykonawcy