**WIESZAK NA UBRANIA**

Wymiary podane na rysunku

- wieszak wykonany z płyty KASZTAN WENGE R20158 MO (R4121),

- wszystkie elementy wieszaka powinny być zlicowane, tworzyć jedną powierzchnię,

- na pionowych słupkach należy zamontować 6 szt. haczyków w kolorze złotym/miedzianym/srebrnym, zamawiający zwraca się z prośbą o zaproponowanie kilku rodzajów do wyboru,

- przed wykonaniem wieszaka należy dokonać wizji lokalnej na miejscu, dokładnych pomiarów i wszelkich dodatkowych ustaleń z zamawiającym.