**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie nr 2: Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne** | | |
| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| Wymagane funkcje | Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy | Producent/model/inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące produkt:…………… |
| Technologia druku | technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa |
| Format oryginału | A4 |
| Format kopii | A4-A6 |
| Prędkość druku 1-stronnego | 35 stron A4 / min. mono i kolor |
| Prędkość druku 2-stronnego | 17 stron A4 / min. mono i kolor |
| Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600x600 dpi i 1200x1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej – maks. 8 sek., czarno-białej – maks. 6 sek. |
| Czas nagrzewania | maks. 30 sek. od włączenia zasilania |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| Pamięć RAM | min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD (min. 7-calowy), opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 2 pozycjach. |
| Dupleks | w standardzie |
| Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny jednoprzebiegowy na min. 100 ark. |
| Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 250 ark. A5-A4, 60-160 g/m2;  min. 1 taca uniwersalna na 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2; |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| Emulacje | PCL 6, PostScript 3, wydruk bezpośredni plików PDF i XPS |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo pamięci SD |
| Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy, WSD, do pamięci przenośnej USB |
| Rozdzielczość skanowania | min.600 dpi |
| Prędkość skanowania | min. 60 obrazów/min. (A4 mono, 300 dpi, jedno- i dwu-stronnie),  min. 40 obrazów/min. (A4 kolor, 300 dpi, jedno- i dwu-stronnie) |
| Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, skompresowany, JPEG, TIFF, XPS. |
| Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia poprzez wybór z listy zdefiniowanych opisów awarii wraz z możliwością dołączenia kopii strony, której awaria dotyczy. Zgłoszenie powinno być wysłane na wskazany adres e-mail i powinno zawierać co najmniej następujące informacje: nazwa urządzenia, numer seryjny, stan licznika, opis usterki, wskazanie funkcji urządzenia, której dotyczy problem, imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarie, numer telefonu, adres e-mail. |
| Możliwość rozbudowy | * Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 1500 ark. A4, 80 g/m2; * Interfejs Direct WiFi * Zszywacz min. 1-pozycyjny | Tak/Nie |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Toner** - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 5 000 stron kolorowych A4  **Bęben** - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 | Tak/Nie |
| Wymagania dodatkowe | Maksymalna wydajność miesięczna – min. 50 000 stron A4 | Tak/Nie |

Oświadczam, że oferowany w ramach zadania nr 2 Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.) spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji technicznej.

Uwagi do specyfikacji:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

Proszę podpisać(plik) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

– zgodnie z wyborem wykonawcy