Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. dot. świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych, dróg dojazdowych do obiektów oraz dróg wewnętrznych i placów na terenach zamkniętych należących do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

I.	Miejsce realizacji prac :
Tereny będące we władaniu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na terenie miasta Bytomia.

II.	Termin realizacji: od dnia podpisania umowy 
do dnia 31 marca 2023 roku,
III.	Zasady ogólne prac :
Prace powinny być wykonywane w oparciu o znane, obowiązujące lub wskazane technologie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj.:
1.	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
3.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
4.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP obowiązującymi przy wykonywaniu prac porządkowych.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób maksymalnie chroniący otaczającą zieleń oraz elementy infrastruktury technicznej.
IV.	Zakres prac
W trakcie trwania umowy przewiduje się występowanie warunków pogodowych odpowiadających zarówno okresowi letniemu jak i zimowemu, w związku z czym Zamawiający oczekuje wykonywania zarówno prac porządkowych, tj. zamiatanie/mycie nawierzchni jak i prac związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni, tj. odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego.
Z uwagi na zróżnicowane warunki pogodowe w okresie trwania umowy Zamawiający ustala realizację zadań wg dwóch zasad, tj. jako:
1)	„prace planowe"- wykonywane na terenach objętych umową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, gdzie określony został czas podejmowanych działań, prace planowe mają zostać wykonane na godzinę 7:00 w każdym dniu,
2)	prace „na wskazanie" - ich podjęcie wymaga pisemnego zlecenia Zamawiającego; w razie wystąpienia potrzeby wykonania prac „na wskazanie" Wykonawca będzie je realizował na podstawie każdorazowo wystawianych zleceń, z określeniem ich zakresu, miejsca i terminu wykonania. Za każdą podjętą prace „na wskazanie” Wykonawca będzie otrzymywał osobne wynagrodzenie. Kwoty wynagrodzeń należne za pracę „na wskazanie” nie mogą przewyższyć wartości umowy.
Rzeczywiste działania związane z zimowym utrzymaniem czystości na ciągach pieszych winny być podejmowane w przypadku panujących lub prognozowanych zimowych warunków atmosferycznych oraz prawdopodobieństwa zaistnienia tzw. zjawisk zimowych, tj. opadów śniegu, śniegu z deszczem i deszczu oraz spadku temperatury powietrza powodujących konieczność odśnieżania nawierzchni lub zabezpieczania jej przed śliskością i oblodzeniem.
Do zwalczania śliskości i oblodzeń w trakcie zimowego utrzymania ciągów                     pieszych/ chodników oraz dróg dojazdowych do obiektów wymagane jest stosowanie środków zgodnie                   z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów                    i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach                   i placach.

W okresie objętym umową, obowiązuje utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych i placów oraz ciągów pieszych na terenie miasta Bytomia. Zasady utrzymania terenów uzależnione są od ich lokalizacji:
1)	„Prace planowe" - stałym utrzymaniem objęta jest nawierzchnia chodnika wokół budynku siedziby z przyległymi kopertami parkingowymi BPK Sp. z o. o.                              przy Placu T. Kościuszki 11 wraz z załadunkiem i wywozem nadmiaru śniegu odgarniętego                z utrzymywanej nawierzchni, jak również droga dojazdowa do Składowiska odpadów wraz                z drogą dojazdową do kwater.
2)	„Prace na wskazanie" - prowadzone będą wg potrzeb Zamawiającego;

a)	na obiektach zamkniętych, tj. na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sikorskiego, Łaszczyka i Niemcewicza oraz Zaplecza Technicznego przy ul. Zabrzańskiej,
b)	na drogach dojazdowych do obiektów technologicznych, tj. m.in. przy ul. Kolonia Zgorzelec, Krzyżowa, Suchogórska, Stolarzowicka, Paderewskiego, Planeta.

1. Stałe utrzymanie ciągów pieszych/chodników - prace planowe
Zadanie obejmuje stałe utrzymanie czystości i porządku nawierzchni ciągu pieszego, zgodnie                   z wyznaczonymi standardami, tj.:
1.1	W dni występowania warunków zimowych zadanie obejmuje całodobowe utrzymanie nawierzchni:

a)	mechaniczne i/lub ręczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z całej nawierzchni ciągów pieszych/chodników oraz bieżące likwidowanie śliskości zimowej; usługa winna być realizowana poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu a następnie załadunek i wywóz, błota, i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz przejścia z miejsc parkingowych do budynków,
b)	posypanie piaskiem, oczyszczonej ze śniegu nawierzchni, w takiej ilości, ażeby wyeliminować śliskość; odgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem musi być sukcesywnie ponawiane, aż do ustania opadu, z częstotliwością, uniemożliwiającą tworzenie się śliskości - po ustaniu opadu należy niezwłocznie przystąpić do ostatecznego usunięcia i pryzmowania pokrywy śnieżnej oraz posypania oczyszczonej nawierzchni niezbędną ilością piasku,
c)	w przypadku powstania gołoledzi bądź utworzenia się lodowicy niezwłoczne likwidowanie śliskości poprzez posypanie nawierzchni piaskiem wraz z niezbędną ilością środków chemicznych,
d)	w przypadku ciągłych opadów śniegu ponawianie czynności odgarniania śniegu i posypywania    z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenie się śliskości - aż do ustania opadu.
e)	ręczne usuwanie zanieczyszczeń wynikających z ruchu pieszego i kołowego
Dla ciągów pieszych/chodników obowiązuje czasookres do 1,0 godziny na pierwsze odgarnięcie pokrywy śnieżnej oraz posypanie piaskiem, licząc od chwili wystąpienia opadów śniegu, a także do 1,5 godziny na pełne odśnieżenie, łącznie z usunięciem śniegu i biota pośniegowego w miejscu dojścia do oznakowanego przejścia z obszaru przy krawężniku (zarówno po stronie chodnika, jak               i jezdni) oraz całkowitą likwidację śliskości, licząc od chwili ustania opadu lub wystąpienia zjawiska gołoledzi.
1.2	W dni bez występowania warunków zimowych, tj. przy temperaturach powietrza dodatnich i bez opadów śniegu powodujących utrzymywanie się warstwy śniegu lub deszczu powodującego powstanie śliskości utrzymywanej zadanie obejmuje : Oczyszczanie-zamiatanie nawierzchni mechanicznie i/lub ręcznie z użyciem wody -miejscowe mycie zabrudzonej nawierzchni                 (przy temperaturach powietrza powyżej 5°C), z takim skutkiem, by pył i kurz nie unosił się                    w powietrzu; zabrania się używania dmuchaw do liści w celu oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych/chodników.
W ramach oczyszczania ciągów pieszych/chodników należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia (zanieczyszczenia wynikające z ruchu pieszego i kołowego oraz odpady komunalne, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z całej czyszczonej powierzchni, w tym wszelką roślinność. Krawędź chodnika musi być odsłonięta, a krawężnik wyraźnie odznaczać się od pobocza. Oczyszczona nawierzchnia musi być czysta.
W dni objęte oczyszczaniem - zamiataniem nawierzchni ciągów pieszych/chodników usługa winna być wykonana na godzinę 700.

2.	Utrzymanie ciągów pieszych/chodników „na wskazanie"
Zadanie obejmuje oczyszczenie ze śniegu, błota pośniegowego lub lodu nawierzchni ciągu pieszego/chodnika wg poniższego zakresu, tj.:
2.1	mechaniczne i/lub ręczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z całej nawierzchni ciągów pieszych/chodników oraz bieżące likwidowanie śliskości zimowej. Usługa winna być realizowana poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego błota, śniegu, lodu                 i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz przejścia z miejsc parkingowych do budynków,
2.2	odgarnięcie śniegu na całej powierzchni ciągu pieszego/chodnika, posypanie piaskiem, oczyszczonej ze śniegu nawierzchni, w takiej ilości, ażeby wyeliminować śliskość,
2.3	w przypadku powstania gołoledzi bądź utworzenia się lodowicy likwidowanie śliskości poprzez posypanie nawierzchni piaskiem wraz z niezbędną ilością środków chemicznych,
Usługa będzie realizowana na podstawie odrębnych zleceń i winna być wykonana w terminie                 do  1 godzin y od chwili otrzymania zlecenia.

3.	Utrzymanie   dróg  dojazdowych   do   obiektów,   dróg  wewnętrznych   i placów
na terenach zamkniętych „na wskazanie"
Zadanie obejmuje oczyszczenie ze śniegu, błota pośniegowego lub lodu nawierzchni jezdni dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych i placów na terenach zamkniętych w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. „na wskazanie" i wg standardów przypisanych dla poszczególnych rodzajów nawierzchni, tj.:
3.1	nawierzchnie utwardzone (asfaltowe, betonowe) - odpłużanie, tj. mechaniczne usunięcie pokrywy śnieżnej lub błota pośniegowego z całej powierzchni jezdni drogi/placu oraz zabezpieczenie przed śliskością całkowicie oczyszczonej nawierzchni środkami niechemicznymi i chemicznymi.
3.2	nawierzchnie szutrowe, gruntowe - odpłużanie, tj. mechaniczne oczyszczenie z nadmiaru śniegu nawierzchni środkami uszarstniającymi - piaskiem. Pod pojęciem „oczyszczenie z nadmiaru śniegu" należy rozumieć usunięcie pokrywy śnieżnej; dopuszcza się pozostawienie kilkucentymetrowej warstwy śniegu (do 5 cm) umożliwiającej swobodny ruch samochodowy.
Usługa będzie realizowana na podstawie odrębnych zleceń i winna być wykonana w terminie                 do1 godziny od chwili otrzymania zlecenia.

4.	Wywóz śniegu
Zadanie obejmuje załadunek i wywóz nadmiaru śniegu odgarniętego z utrzymywanej nawierzchni ciągu pieszego/chodnika, a zgromadzonego w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz przejścia z miejsc parkingowych do budynków.
Usługa będzie realizowana na podstawie odrębnych zleceń i winna być wykonana w terminie                 do 1 godzin od chwili otrzymania zlecenia.
V. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące realizacji zamówienia
1.	Wykonawca winien dysponować odpowiednimi narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji przewidzianych zadań, w tym pojazd wyposażony w pług czołowy             i urządzenie sypiące.
2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na przekazanym terenie oraz użyte technologie i ponosi pełną odpowiedzialność                za prowadzone prace, a w szczególności za szkody powstałe w toku prowadzonych prac, w tym             w otoczeniu prowadzonych prac; wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.
3.	Utrzymanie dróg dojazdowych do obiektów, dróg wewnętrznych i placów oraz ciągów pieszych/chodników „na wskazanie" oraz wywóz śniegu realizowane w ramach przedmiotowego zadania wykonywane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie odrębnych zleceń. Potwierdzenie przekazania lub przesłania zlecenia pocztą, fax-em lub drogą elektroniczną, będzie równoznaczne z jego przyjęciem przez Wykonawcę do wykonania na określonych warunkach.
4.	Zebrane, w trakcie realizacji zadania, zanieczyszczenia winny być przekazywane do przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności                  w zakresie gospodarki odpadami na podstawie ustawy o odpadach.
5.	Podane w załączonym Formularzu Cenowym ceny jednostkowe brutto winny zawierać wszystkie składniki cenotwórcze dot. realizacji poszczególnych usług (robocizna, materiały, transport, koszt utylizacji odpadów, itp.) oraz podatek VAT w obowiązującej wysokości.
6.	Za realizację przedmiotowego zadania Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac, 
7.	Do rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą obowiązywać będzie miesięczny (kalendarzowy) cykl rozliczeniowy; podstawę wystawienia miesięcznej faktury stanowić będą, zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisane bez zastrzeżeń przez obie strony protokoły odbioru prac zrealizowanych w oparciu o poszczególne zlecenia w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym wykonanych prac.