1. **Zapora sorpcyjna hydrofobowa 13 cm x 300 cm**
2. Sorbent polipropylenowy olejowy – zapora sorpcyjna hydrofobowa 13 cm x 300 cm.
3. Sorbent pochłaniający tylko oleje, ropę naftową oraz inne produkty ropopochodne.
4. Nie wchłaniający wody i unoszący się na jej powierzchni nawet po pełnym nasączeniu usuwanymi substancjami.
5. Produkt przeznaczony do stosowania na powierzchniach zbiorników wodnych.
6. Zapory posiadające metalowe łączniki umożliwiające łączenie ich w zapory o dowolnej długości.
7. Parametry techniczne:
* Razem 60 metrów długości
* Wymiar: 13-14 cm x 300 cm
* Opakowanie: 4 szt.
* Gładzenie: nie dotyczy
* Perforacja: nie dotyczy
* Chłonność opakowania: 140 - 160 litrów
* Nierdzewne elementy łączeniowe
* Nylonowy sznur zapewniający trwałość i wytrzymałość
* Waga: 14 - 15 kg
1. **Zapora sorpcyjna hydrofobowa 13 cm x 600 cm**
2. Sorbent polipropylenowy olejowy – zapora sorpcyjna hydrofobowa 13 cm x 600 cm.
3. Sorbent pochłaniający tylko oleje, ropę naftową oraz inne produkty ropopochodne.
4. Nie wchłania wody i unosi się na jej powierzchni nawet po pełnym nasączeniu usuwanymi substancjami.
5. Produkt przeznaczony do stosowania na powierzchniach zbiorników wodnych.
6. Zapory posiadają metalowe łączniki umożliwiające łączenie ich w zapory o dowolnej długości.
7. Parametry techniczne:
* Razem 60 metrów
* Wymiar: 13-14 cm x 600 cm
* Opakowanie: 2 szt.
* Gładzenie: nie dotyczy
* Perforacja: nie dotyczy
* Chłonność opakowania: 140 - 160 litrów
* Nierdzewne elementy łączeniowe.
* Nylonowy sznur zapewniający trwałość i wytrzymałość.
* Waga: 14 - 15 kg