załącznik nr 6 do Umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

wykonania robót na zadaniu pn.

„ Przebudowa chodników w mieście Świdnica”

zadanie „

„Przebudowa chodnika w ulicy Ludwika Waryńskiego w Świdnicy”

Świdnica dnia 31.08.2023

Zadanie pn.

„ Przebudowa chodników w mieście Świdnica”

**Przedmiar robót dla zadania „**

**„Przebudowa chodnika w ulicy Ludwika Waryńskiego w Świdnicy”**

Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporządzenia wyceny . Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka | poszczególne | **Razem** |
| 1. | KNNR 1  0111-01 | **Roboty pomiarowe** | **km** | **0,176** |
|  |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce piaskowej | **mb** | **363,4** | **363,4** |
| 3. | KNR 2-31  0815-02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 na podsypce piaskowej | **m²** | **363,4** | **363,4** |
| 4. | KNR 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km. | **m ³** | **31,9** | **31,9** |
| 5. | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie odpadów z rozbiórki | **m ³** | **31,9** | **31,9** |
|  |  | **Budowa chodnika** |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeże betonowa C12/15 zwykła | **m ³** | **9,48** | **9,48** |
| 7. | KNR 2-31  0407-05 | Obrzeże betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | **mb** | **263,4** | **263,4** |
| 8. | KNR 2-31 0114-07,08 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr 15 cm po zagęszczeniu | **m³** | **366,5** | **366,5** |
| 9. | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 263,4 x sr. 1, 2 | **m²** | **366,5** | **366,5** |
|  |  | **Roboty wykończeniowe** |  |  |  |
| 10. | KNR 2-21  0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej gr 10 cm szer. 1,0 : 1,5 m za obrzeżem | **m²** | **316,08** | **316,08** |
| 11. | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat I-II bez nawożenia | **m²** | **316,08** | **316,08** |
| 12. | Kalkulacja własna | Sporządzanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń | **kpl.** | **1,0** | **1,0** |
| 13. | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza chodnika | **kpl.** | **1,0** | **1,0** |

Świdnica dnia 31.08.2023