WYZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE Wrocław dn. 13.05.2020r. INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PG 401 REFERENT Piotr KRZESZOWSKI

|  |
| --- |
| **ZAPOTRZEBOWANIE (SPECYFIKACJA) NA MONTAŻ ROLET PG 401** **INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO** |
| NR. POM. | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.109cm x 141cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.102cm x 141cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.43cm x 102cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.43cm x 177cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.40cm x 141cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.53cm x 33cm | WYMIAR OKNA SZER. X WYS.108cm x 33cm | KOLOR ROLETY |
| 2.002 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | NIEBIESKI |
| 2.003 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 2.004 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 2.013 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 2.015 | 5 |  |  | 3 | 5 |  |  |
| 2.032 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 2.040 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4.002 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| **RAZEM** | **32** | **1** | **1** | **22** | **32** | **1** | **1** |

 **Roleta wewnętrzna na wymiar, zwijana, w kasecie z prowadnicami , zaciemniająca okna.** a) materiał antystatyczny, impregnowany, odporny na zabrudzenia i działanie promieni słonecznych, zabezpieczający pomieszczenie przed przegrzaniem,

 zaciemnienie pomieszczenia

b) kolorystyka jednobarwna, kolor niebieski

c) montaż rolet do ramy okiennej

d) kasety i prowadnice najlepiej metalowe w kolorze białym.

Zamawiający podaje powyżej wymiary wnęk okien, które mają charakter orientacyjny. Zastrzega się, że wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę.