Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:**Demontaż i utylizacji izotopowych czujek dymu oraz montaż nowych optycznych czujek dymu w budynku nr 11 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,** który obejmuje:

1. Demontaż jonizacyjnych czujek dymu DIO-4046 - szt.96

2. Utylizację jonizacyjnych czujek dymu DIO-4046 - szt.96

3. Zakup i montaż optycznych czujek dymu DOR-4046 - szt.96

4. Zaprogramowanie systemu po wymianie czujek w centrali głównej w budynku nr 5 – pomieszczenie Oficera Dyżurnego AMW. W celu potwierdzenia poprawności działania

5. Testowanie systemu. **Testowanie systemu należy przeprowadzić przy udziale firmy serwisującej** **urządzenia wchodzące w skład** **systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.**

6. W celu realizacji zadania Wykonawca bezwzględnie będzie musiał zabezpieczyć się w atestowany podnośnik np. nożycowy lub w specjalistyczne, atestowane rusztowanie celem wymiany czujek w trudno dostępnych miejscach/praca na wysokościach ok 8 m. Pod podnośnik bądź rusztowanie należy zastosować zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi (nowa terrakota).

Budynek nr 11:

* + 1. Jest posadowiony na terenie Akademii Marynarki Wojennej, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1859,
		2. Znajduje się na terenie zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej i w związku z tym:
			1. na terenie Akademii obowiązuje system przepustkowy przy każdorazowym wejściu
			2. Wykonawca, który zamierza realizować prace poprzez osoby posiadające obce obywatelstwo musi przedłożyć Zamawiającemu przed ich wejściem na teren AMW pozytywną opinię ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) na wejście wskazanych osób na teren wojskowy.

Obiekt posiada przeznaczenie gastronomiczno – użytkowe, w którym znajduje się stołówka (parter), kuchnia (piwnica), magazyny, pomieszczenia biurowe, techniczne oraz socjalne (od piwnicy po II piętro). Budynek jest w ciągłym użytkowaniu i Wykonawca będzie zobowiązany dostosować swoje prace do cyklu wydawania posiłków dla żołnierzy i podchorążych.

**UWAGA !!! - Jonizacyjne czujki dymu zakwalifikowane jako odpad promieniotwórczy muszą być przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Stosowne potwierdzenie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych zgodnie
z ilością po demontażu musi być przedstawione Zamawiającemu w dniu odbioru robót.**