**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Opis**  |
| **1.** | **Rolety z montażem dostarczone na koszt i ryzyko wykonawcy** | - rolety fabrycznie nowe- rolety materiałowe zaciemniające (podgumowane), nie przepuszczające światła- wszystkie wykończenia w kolorze białym- kaseta aluminiowa w kolorze białym z prowadnicami zamontowanymi do drewnianych listew przyszybowych - mechanizm rolet samohamujący- kolor rolet do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty- tkanina poliestrowa- o gramaturze minimum 280 g/m2- tkanina odporna na odkształcenia, nierozciągliwa i niemarszcząca się mimo dużych rozmiarów- rolety montowane bezpośrednio do skrzydła drewnianego okna - mechanizm łańcuszkowy z automatyczną blokadą (hamulec wykluczający konieczność zapinania łańcuszka na przykręcanym do okna dodatkowym uchwycie)- obciążenie na dole listwą w kolorze białym |
| **2.** | **Wymiary** | - 945 mm x 855 mm - 137 szt.- 945mm x 320 mm – 274 szt.- 650 mm x 820 mm – 4 szt. - 650 mm x 280 mm – 8 szt.  |
| **3.** | **Dostawa i montaż** | 30 dni roboczych od podpisania umowy  |
| **4.** | **Gwarancja** | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  |
| **5.** | **Miejsce dostawy i montażu** | **Miejscem dostawy i montażu rolet jest budynek Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie. Montażu należy dokonać w n/w pokojach:****IV piętro** **402-4 okna;418-3 okna;419-okna;420-3 okna;421-3 okna;422;425;426-4 okna;427;428;431;432;433-3 okna;434;435-4 okna; w pozostałych są po dwa okna****III piętro****320;321;322;323;324;327;328;329;330;331;332;333;334;335;338;339-4 okna;301-4 okna – w pozostałych są po dwa okna****II piętro****223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240; - wszystkie mają po dwa okna****I piętro****116;117;118-5 okien;119-3 okna;120-4 okna;124-2 okna****Parter****17;18;19;20; wszystkie po dwa okna** |
| **6.** | **Termin płatności**  | **21 dni od daty podpisania pisemnego odbioru robót**  |