*Załącznik nr 2 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zestaw - wanna pielęgnacyjna z podnośnikiem Hydraid – 3 kpl.**

Wanna pielęgnacyjna z podnośnikiem

specjalnie wyprofilowana niecka z podporami ramion,

przelew z pokrętłem do zamykania odpływu,

elektryczne podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z regulacją w zakresie 40 cm (siłowniki firmy Linak),

obsługa funkcji podnoszenia i opuszczania niecki wanny za pomocą panelu stałego na koronie wanny i/lub pilota ręcznego (opcjonalnie z autoryzacją dostępu), który umożliwia podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z dwoma różnymi prędkościami podnoszenia/opuszczania,

wbudowany układ dezynfekcji wanny,

słuchawka prysznica do spłukiwania pacjenta,

uchwyty,

zagłówek,

podpórka do nóg.

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:199 x 80

Wys. min.-maks. (krawędź niecki) [cm]: 72-112

Głębokość niecki [cm]: 43

Odpływ Ø [cm]: 5

Pojemność do przelewu [l]:270

Zasilanie [V, Hz]:230, 50

Masa wanny (ECONOMY/PREMIUM) [kg]:210/230

Maks. masa pacjenta [kg]:185

Maks. bezpieczne obciążenie wanny (SWL) [kg]: 400

Maks. czas napełniania do przelewu (ECONOMY/PREMIUM) (przy przepływie ~70l/min) [min]: ~16/~9,5

Maks. czas opróżniania niecki wanny [min]: ~4

Czas podnoszenia/opuszczania wanny (przy maks. obciążeniu 400 kg) [s]: 29/23

Podnośnik wannowy z noszami

podnoszenie/opuszczanie,

mobilny,

3 - częściowy blat noszy (+ poduszka),

regulacja sekcji głowy i nóg,

wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości.

Wymiary jako nosze (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]: 97 x 184 x 124/184

Wymiary noszy (dł. x szer.) [cm]:43 x 184

Szerokość siedziska [cm]:43,5

Wysokość uchwytu [cm]:119

Średnica skrętu [cm]:115

Średnica kółek (z/bez hamulca) [cm]:12,5/10

Pojemność akumulatora [Ah]: 2,9

Masa podnośnika [kg]: 95

Maks. bezpieczne obciążenie podnośnika (SWL) [kg]: 160

Czas podnoszenia/opuszczania [s]: 42/35