Nr sprawy 40/2021

Szczecin, dnia 19 października 2021 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie – Etap II**”.

**MODYFIKACJA nr 3**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin na podstawie Rozdziału X pkt 6 SWZ dokonuje modyfikacji treści SWZ.

1. Dotyczy: rozdział XX pkt 2.1. SWZ.

było:

„…Zużycie energii – do 7,5 kW /1 kg ozonu(dla pracy przy produkcji 6 kg/h, stężeniu 8% i tem. wody chłodzącej 15 stopni Celsjusza, produkcja ozonu w tych warunkach musi wynosić minimum 10 kg/.h)”.

jest:

„…Zużycie energii – do 7,5 kW /1 kg ozonu(dla pracy przy produkcji 6 kg/h, stężeniu 8% i tem. wody chłodzącej 15 stopni Celsjusza, produkcja ozonu w tych warunkach musi  wynosić minimum 8,5 kg/.h)”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.