**Załącznik nr 4A do SWZ**

**Nr postępowania 20/21**

**Wykaz konfiguracji zaoferowanego pojazdu pod pojazd nieoznakowany**

**- wersja FURGON**

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany ...........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

oświadczam, iż zaoferowany przeze mnie pojazd:

…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

(marka, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa\*)

spełnia poniższe warunki:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagany przez Zamawiającego parametr** | **J. m.** | **Wartość** | **Spełnia/nie spełnia****lub podać wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Rodzaj silnika | - | Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6 | Spełnia/nie spełnia |
|  | Maksymalna moc netto silnika (według danych pkt. 27 świadectwa zgodności WE) | kW | min. 110 | ………………..kW |
|  | Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE) | km/h | min. 160 | ………….…….. km/h |
|  | Maksymalny moment obrotowy (według deklaracji producenta) | Nm | min. 340 | ……………….… Nm |
|  | Rozstaw osi (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 3200 | ……………….… mm |
|  | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 5300 | ……………….… mm |
|  | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 1995 | ……………….… cm3 |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej | m3 | min. 3,0 | ………………..…… |
|  | Liczba siedzeń do przewozu pasażerów 5 | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów manualna z niemniej niż 6 biegami do przodu  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Kierownica po lewej stronie | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół (płaszczyzna pionowa) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Regulowany fotel kierowcy, regulowany fotel pasażera | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Poduszka gazowa przednia co najmniej dla kierowcy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Czujniki parkowania tył  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | System audio zintegrowany z wyświetlaczem zabudowanym na desce rozdzielczej z 4 głośnikami | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu w tym min. jeden pilot do sterowania centralnym zamkiem  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie I rzędu siedzeń. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby drzwi przednich  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Tapicerka siedzeń ciemna | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Klimatyzacja | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Webasto | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół na felgach z ogumieniem letnim z obręczami z fabrycznej oferty producenta pojazdów. | szt. | 4 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet kół z ogumieniem zimowym z obręczami z fabrycznej oferty producenta/importera/dealera pojazdów | szt. | 4/ Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE  | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie) | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rodzaj nadwozia – FURGON | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komputer pokładowy | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Komplet dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Ramka pod tablicę rejestracyjną | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Rok produkcji | - | 2021 | Spełnia/nie spełnia |
|  | Gaśnica proszkowa 1kg. | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Apteczka samochodowa z wyposażeniem | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Platforma aluminiowa na dach i drabinka umożliwiająca wejście na platformę zamontowana na jednym skrzydle drzwi przestrzeni ładunkowej. | - | Wymagane | Spełnia/nie spełnia |
|  | Młotek do rozbijania szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa | szt. | 2 / Wymagane | Spełnia/nie spełnia |

\* - wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu.

**Oświadczam, że pozostałe wyposażenie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Pojazdu.**