**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa Zamówienia: „Dostawa kamery termowizyjnej na potrzeby NCBJ OR POLATOM”**

Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia ofert, a następnie w terminie uzgodnionym obopólnie do zaprezentowania oferowanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Zainteresowanych Wykonawców Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego urządzenia nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem prezentacji.

**Minimalne wymagania sprzętowe:**

Oferowane urządzenie ma być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone poniżej:

1. Rozdzielczość detektora: 240x180 – 310x240 pikseli
2. Ustawianie ostrości: automatyczne
3. Zakres temperatur: (-25oC – 500oC)
4. Wbudowany aparat cyfrowy z lampą LED min 3,2 Mpx
5. Zapis plików- co najmniej JPEG
6. Opcja- karta pamięci, WiFi
7. Transfer plików do komputera- USB
8. Obraz w obrazie (pip)
9. Palety kolorów / kolory wyświetlacz
10. Zasilacz / ładowarka
11. Polskie menu
12. Twarda Walizka do przechowywania i transportowania
13. Gwarancja minimum 24 miesiące
14. Serwis urządzenia na czas trwania gwarancji - na terenie Polski.
15. czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;
16. naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;
17. okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;
18. w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania urządzenia , Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy;
19. w razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancyjnym tego samego urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad . W takim wypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo.

Ponadto :

Dokumenty : instrukcja obsługi w języku polskim

Szkolenie/ instruktaż osób przewidzianych do obsługi urządzenia mile widziane

Preferowani producenci: Flir, Fluke, Sonel, Testo.