*Załącznik nr*

Rodzaj sprzętu: Podstawka pod basen do myjni typu Clinox 3A Total -100 szt.

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
|  | **I. Wymagania Ogólne** |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | **II. Parametry techniczne urządzenia** |  |  |
| 1 | Podstawka pod basen wielorazowa, biostatyczna, z ochroną antymikrobiologiczną do koszy załadowczych do myjni typu CLINOX 3A Total | Tak |  |
| 2 | Obciążenie do 160 kg | Tak /Podać |  |
| 3 | Wymiary: 370 x 310x 90 mm ± 5 mm, pojemność 2500 ml  opcjonalnie do wyboru podstawka pod basen płytki lub głęboki | Tak /Podać |  |
| 4 | Wymiary: 470 x 290x 75 mm ± 5 mm, pojemność 1500 ml opcjonalnie do wyboru podstawka pod basen płytki lub głęboki | Tak /Podać |  |
| 5 | Wyrób można sterylizować oraz myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami | Tak |  |
|  | **III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji** |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |

**Uwaga:   
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.**

....................................................................................

data i podpis