**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Oznaczenie sprawy: TP-24/25**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT %** | **Wartość brutto** |
| Szafka szpitalna przyłóżkowa, wymagane parametry:  - wysokość 83,5 cm (+/- 1 cm),  - szerokość 54 cm (+/- 1 cm),  - głębokość 43 cm (+/- 1 cm),  - korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową (w kolorze białym),  - szafka wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 35,4 cm x 35,4 cm,  - szuflada na prowadnicach rolkowych, szuflada o wysokości 10,5 cm, zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem,  - wewnątrz zamykanej na drzwiczki komory musi znajdować się jedna wyjmowana półka,  - między szuflaką i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 7 cm,  - uchwyty szafki metalowe,  - w dolnej części szafki półka na buty o wysokości 10 cm,  - szafka na czterech kółkach o min. średnicy fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym, dwa kółka z indywidualną blokadą,  - blat szafki z płyty HPL o grubości 1 cm w kolorze białym, blat bezwzględnie musi mieć zaokrąglone narożniki,  - z boku szafki, na całej wysokości, wnęka na butelki wykonana z blachy, z prętem o średnicy 6 mm zabezpieczającym butelki przed wypadnięciem,  - szafka wyposażona z boku w uchwyt do zawieszenia ręczników o długości 27 cm z pręta o średnicy 5 mm. |  | 40 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |