**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZABUDOWY URZĄDZENIA**

1. Dostawa aktywnego kompensatora energii biernej ASVG z funkcją filtracji harmonicznych.
2. Dobór kompensatora należy przeprowadzić poprzez wykonanie badania parametrów sieci elektroenergetycznych przez okres co najmniej trzech dni.
3. W zakres usługi wchodzi, dostawa urządzenia, montaż, uruchomienie urządzenia oraz demontaż i utylizacja istniejącej baterii kondensatorów.
4. Miejsce zabudowy: Oczyszczalnia Ścieków „Południe” 41-948 Piekary Śląskie przy ul. Przyjaźni.
5. W sprawie przedmiotowego zamówienia informacji udziela Pan Krzysztof Gardian nr tel: 797 574 837.
6. Wykonane pomiary należy załączyć do oferty.
7. Okres gwarancji winien wynosić co najmniej 24 miesiące.
8. Termin dostawy i montażu niniejszego urządzenia do 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia.
9. W dniu podpisania protokołu odbioru należy dostarczyć kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną (DTR, instrukcja obsługi, certyfikat CE) dostarczonego przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą towaru oraz ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub szkody do chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne.