### **Załącznik Nr 1 do zaproszenia Nr …… / 2019**

…………………………………………………………….

( pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ CENOWY

**Wypełnić i załączyć do propozycji cenowej z uwzględnieniem poniższych danych.**

| Lp. | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa**  **Netto** | **Wartość**  **Netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rękawice ogólnego przeznaczenia** | | | | | |
| 1 | Rękawice z nylonupięciopalczaste powlekane gumą. Rękawice odporne na przetarcia, rozdarcia, zapewniające sprawność manualną, zakończone ściągaczem, kolor może być czerwony, piktogram, Norma PN- EN 388 -2131, EN-420. Chroniący przed zagrożeniami mechanicznymi.  2 Grupa ryzyka. Rozmiar: 11.CE, Odporność (1) | 360 par |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice ochronne wampirki czerwone robocze, powlekane gumą, 100 % bawełny, zakończone ściągaczem, popularne używane do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych, Norma EN-388, EN374,4121,RBI-VEX. Rozmiar:11. Odporność: (1) | 264 par |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice ochronne bawełniane RPCVS, oblewane PCV po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, pięciopalczaste miękkie z dużą odpornością na przetarcia, chroniące przed kwasami, detergentami, środkami czyszczącymi, zakończone dzianinowym ściągaczem, krótkie, czerwone.  Norma PN-EN 388- 4121, PN-EN 420, CE, 2 grupa ryzyka.  Rozmiar 11.CE, Odporność (1) | 192 par |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice X-LATOS wykonane z czerwonego poliestru, powlekane w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Idealne do prac manualnych. Bardzo dobra chwytność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni. Rozciągliwe i elastyczne. Zakończone ściągaczem. CE EN 388. Kolor: czerwono/czarny. Rozmiar: 11 CE, Odporność (1) | 180 par |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice ochronne z kauczukunitrylowego. Rękawice pięciopalcowe 30 cm, nakrapiane na części chwytnej, odporność na działanie rozpuszczalników, smary, oleje, tłuszcze oraz rozdarcie I przebicie. Zapewniają sprawność elastyczną, do codziennego użytku. Opakowane w sposób pojedynczy każda para. Kolor zielony.  Norma EN 388, EN 374-4121. Rozmiar w zależności od potrzeb. Odporność (1). | 12 par |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice pudrowane jednorazowego użytku –  100% nitryl, w pudełku 100 szt.  Grubość 0,10 mm. Długość minimum 24 cm, oburęcznych, wewnątrz pudrowanych. Końcówki palców utwardzane. Giętkość. Ochrona dotykanego przedmiotu, szczelne, lekkie, zapewniają dobre czucie w palcach. Czynności precyzyjne. Praca niewymagające sterylności.  KOLOR MOŻE BYĆ niebieski /łatwiej odnaleźć na stanowisku pracy/. ROZMIAR, M’’ Odporność (1) | 2 pudełka  (2 x 100 szt.) |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice pięciopalcowe ochronneocieplane miękka wodoodporna skóra bydlęca licowa w kolorze ciemnym. Wytrzymałe i odporne na przetarcia, stosowane do ogólnych prac.  Norma PN-EN 388-3141, PN- EN 14058:2007. Kolor: szary. Rozmiar: 11 CE. (1) | 16 par |  |  |  |  |
| 8 | **Rękawice dla osób uczulonych na lateks wykonane z tworzywa nitrylowego, który nie wywołuje reakcji alergicznych. Większa wytrzymałość na ścieranie i przecinanie, większa odporność na wybielacze i rozpuszczalniki. Rozmiar: S. Kolor: żółty lub zielony. Norma: EN-455-1.** | 12 par |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice X-ARCTIC wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowo bawełnianej w kolorze czarnym, powlekanej w części chwytnej lateksem o szorstkowanej strukturze. Idealne do prac manualnych w niskich temperaturach. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem. CE EN 388. Kolor: czarny. Rozmiar: 11 CE. Odporność (1). | 24 par |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice robocze grube, guma, długość 60 cm. Czarne, elastyczne, prace kanalizacyjne, Zlewnia nieczystości. EN388 EN374-2. Kolor czarny. Rozmiar: 11. Odporność (1) | 24 par |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice X-IGLOO wykonane z ocieplanej dzianiny poliestrowo bawełnianej w kolorze czarnym, powlekany w części chwytnej lateksem. Idealne do prac manualnych w niskich temperaturach. Bardzo dobra przyczepność. Duża wytrzymałość na ścieranie. Zakończone ściągaczem. CE EN 388. Kolor: czarny. Rozmiar: 11 CE. | 48 par |  |  |  |  |
|  | **RAZEM ZA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** | **1132 par + 2 pudełka**  Jednorazowe. |  |  |  |  |

...................................., Dn.................................................................................................

( pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………………………………..

( pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)