*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

[*zampub@ld.policja.gov.pl*](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Łódź, dnia 15.03.2022 r.

FZ-2380/3/22/KK

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SIWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem mebli metalowych, metalowych certyfikowanych i drewnianych – I wyposażenie.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację, który wymiar szafy z zadania 5 jest prawidłowy, jeśli chodzi o wieniec górny.  
W opisie mebla wieniec powinien mieć grubość 22mm, natomiast rysunek podaje grubość wieńca górnego 18mm. Czy dopuszczą Państwo grubość płyty z tyłu 10mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymiar szafy z zadania 5 jeśli chodzi o wieniec górny powinien posiadać grubość 18 mm, co przedstawia załączony rysunek techniczny. Zdanie z opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje zatem następujące brzmienie:

„Obudowa i fronty oraz nadstawka mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, plecy z płyty wiórowej charakteryzującej się grubością min. 12 mm, wpuszczonej w wieńce oraz boki, półki i wieniec górny z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm.”

Zamawiający nie dopuszcza grubości płyty z tyłu 10 mm, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia plecy z płyty wiórowej mają posiadać grubość min. 12 mm.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz