**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 5 sztuk drzwi zewnętrznych w budynku należącym do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Budynek znajduje się na terenie zakładu przy ul. Cegielnianej 4.

**Zakres robót**

-demontaż istniejących drzwi zewnętrznych – drzwi + framuga (zdjęcia drzwi oraz wymiary poniżej)

-obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem

- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją

- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany

- oczyszczenie powierzchni po montażu

**Charakterystyka nowych drzwi**

- stalowe

-drzwi pełne

-kolor antracyt lub grafit

-i otwierane na zewnątrz

-drzwi powinny posiadać zamek na klucz oraz klamkę

**-Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny i oferty w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót**.

-Rozliczenie przedmiotu zlecenia – jednorazowo po bezusterkowym odbiorze z 30 dniowym

terminem realizacji płatności faktury od daty wpływu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**Warunki bezpieczeństwa pracy**

Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do

zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych Koszt zabezpieczenia

robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony cenę ofertową

Zdemontowane drzwi i framugi należą do Zamawiającego

128cm

128cm

209cm

209cm

88cm

93cm

225cm

206cm

124cm

125cm

224cm

