**Załącznik nr 2**

**Narzędzia mikrochirurgiczne do operacji wątroby**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : narzędzia fabrycznie nowe - nieużywane / 2019**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań**

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | Ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać nr strony potwierdzający spełnienie wymagań w materiałach informacyjnych) |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |  |
|  | Mikropęseta wykonana z tytanu, końcówka podgięta ostro do 45 stopni, platformowa o średnicy 0,5 mm, mikroząbki 1x2 oraz pyłek diamentowy, całkowita długość w przedziale 21-22 cm, okrągły uchwyt z rozszerzonym żłobieniem, podwójne zabezpieczenie przeciwko nożycowaniu się końców pęsetki | 1 | TAK |  |
|  | Mikropęsetka wykonana z tytanu, końcówka prosta, platformowa o średnicy 0,5 mm, mikroząbki 1x2 oraz pyłek diamentowy, całkowita długość w przedziale 17,5 – 18,5 cm, okrągły uchwyt z rozszerzonym żłobieniem, podwójne zabezpieczenie przeciwko nożycowaniu się końców pęsetki  | 1 | TAK |  |
|  | Mikropęsetka wykonana z tytanu, końcówka prosta, platformowa o średnicy 0,5 mm, mikroząbki 1x2 oraz pyłek diamentowy, całkowita długość w przedziale 23-24 cm, okrągły uchwyt z rozszerzonym żłobieniem, podwójne zabezpieczenie przeciwko nożycowaniu się końcówki pęsetki | 1 | TAK |  |
|  | Mikroimadło typ Jackobson z uchwytem okrągłym, tytanowe, do szwów 5-0 i mniejszych, z zatrzaskiem, szczęki proste z płynnym wykończeniem przeciw zaczepianiu nici, długość w przedziale 25-26 | 1 | TAK |  |
|  | Mikroimadło typ Jackobson z uchwytem okrągłym, tytanowe, do szwów 5-0 i mniejszych, z zatrzaskiem, szczęki proste z płynnym wykończeniem przeciw zaczepianiu nici, długość w przedziale 20-21 | 1 | TAK |  |
|  | Mikronożyczki kątowe typu Diethrich-Potts, okrągły uchwyt, wykonanie ze stali, ostrza wielkości 13-15 mm podgięte do boku pod kątem 45 stopni, całkowita długość nożyczek 17,5-18,5 cm | 1 | TAK |  |
|  | Mikroimadło tytanowe zwężane szczęki z pyłkiem diamentowym typu Rydon, okrągły uchwyt, z zatrzaskiem, proste szczęki dedykowane do nici 5-0 i mniejszych, długość całkowita 18,5-19,5 cm | 1 | TAK |  |
|  | Tytanowy klem aortalny do częściowego zamknięcia, z zatrzaskiem, szerokość części roboczej 3-3,5 cm, całkowita długość 20-21 cm | 2 | TAK |  |
|  | Stalowa siatka do procesów mycia, sterylizacji i przechowywania mikronarzędzi, silikonowa mata typu jeżyk oraz silikonowe poprzeczne wzmocnienia przeciwko przemieszczaniu się zawartości, wielkość 25x38x4 (+/-1cm) | 1 | TAK |  |
|  | Narzędzia wykonane z jednego kawałka materiału – bez materiałów wzmacniających ani wkładek | Nie dotyczy | TAK |  |
|  | Narzędzia nierozbieralne | Nie dotyczy | TAK |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie pęset przeciwko nożycowaniu końcówki | Nie dotyczy | TAK |  |
|  | Możliwość grawerunku | Nie dotyczy | TAK |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | Nie dotyczy | TAK z dostawą |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo