Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa czterech zestawów do prania i konserwacji ubrań specjalnych

W skład jednego zestawu wchodzi:

* jedna pralnico – wirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,
* jedna suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych,

1. Pralnico – wirówka - 4 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia wykonawca  spełnia / nie spełnia (zaznaczyć właściwe) |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Załadunek: minimum 14 kg. | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Pojemność bębna: minimum 130 litrów. | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 370 mm. | spełnia / nie spełnia |
| 5. | Zasilanie wodą zimną twardą, miękką i ciepłą z 3 wlotami wody | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża. | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Możliwość prawidłowego prania konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program do tego celu | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Minimum 4 komory na środki piorące i płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania. | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Możliwość współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych - min. 4 sygnałów na zewnętrzne pompy dozujące automatycznie środki chemiczne. | spełnia / nie spełnia |
| 10. | Zestaw zewnętrznych pomp dozujących umożliwiający dozowanie automatyczne minimum 4 chemicznych środków piorących dedykowanych dla ubrań specjalnych stosowanych w PSP, tj. alkalicznego środka wspomagającego pranie, bazowego środka piorącego, środka impregnującego i środka do dezynfekcji. | spełnia / nie spełnia |
| 11. | Obsługa dotykowego programatora ( minimum 6 cali) w języku polskim. | spełnia / nie spełnia |
| 12. | Wyposażone w system ważenia wsadu i automatyczne dostosowywanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania | spełnia / nie spełnia |
| 13. | Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 89 cm. | spełnia / nie spełnia |
| 14 | Wyposażona w falownik dla bezstopniowej regulacji prędkości obrotów | spełnia / nie spełnia |
| 15. | Zasilanie elektryczne 230/400 V. | spełnia / nie spełnia |
| 16. | Bęben, boki oraz front obudowy wykonane ze stali nierdzewnej | spełnia / nie spełnia |

1. Suszarka bębnowa - 4 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia wykonawca  spełnia / nie spełnia (zaznaczyć właściwe) |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. | spełnia / nie spełnia |
| 2. | Załadunek: minimum 16 kg. | spełnia / nie spełnia |
| 3. | Pojemność bębna: minimum 330 litrów. | spełnia / nie spełnia |
| 6. | Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża. | spełnia / nie spełnia |
| 7. | Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 570 mm. | spełnia / nie spełnia |
| 8. | Urządzenie z systemem pomiaru wilgotności pozostałej pozwalające na nieprzesuszanie obrabianych wyrobów | spełnia / nie spełnia |
| 9. | Możliwość prawidłowego suszenia ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2014-11 oraz Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program do tego celu. | spełnia / nie spełnia |
| 11. | Obsługa dotykowego programatora ( minimum 6 cali ) w języku polskim. | spełnia / nie spełnia |
| 13. | Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 89 cm. | spełnia / nie spełnia |
| 14. | Wyposażona w falownik dla bezstopniowej regulacji prędkości obrotów | spełnia / nie spełnia |
| 15. | Zasilanie elektryczne 230/400 V. | spełnia / nie spełnia |
| 16. | Bęben, boki oraz front obudowy wykonane ze stali nierdzewnej | spełnia / nie spełnia |

**Urządzenia będące przedmiotem zamówienia zostaną zainstalowane staraniem i na koszt Wykonawcy w obiektach Państwowej Straży Pożarnej na terenie Województwa Śląskiego. Konkretne lokalizacje Zamawiający wskaże Wykonawcy w chwili podpisywania umowy.**