**Załącznik Nr 1**

....................................., dnia ...................................

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

*/nazwa, adres Wykonawcy, NIP, REGON, telefon/*

**O F E R T A**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na dostawę 44 kpl. ubrań strażackich specjalnych**

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu oferujemy:

|  |  |
| --- | --- |
| **WARTOŚĆ I MODEL UBRANIA** | |
| Producent/ typ/ model ubrania | *Podać producenta/typ/model oferowanego ubrania* |
| Cena netto (1 komplet) | *Podać cenę* |
| Stawka VAT | *Podać stawkę VAT* |
| Ilość kompletów | *44* |
| Wartość brutto | *Podać wartość* |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | |
| *Parametr* | *Podać wartość* |
| Raport z badań jednostki notyfikowanej  zawierający wyniki badań zgodnie z załącznikiem D normy EN 469:2020 metoda ISO 13506:2017  Wymagania dla oparzeń II. st. max 0 %, III. st. 0% | TAK/NIE\* |

\* *Niewłaściwe skreślić*

Oświadczamy, że:

* + - 1. Zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
      2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
      3. Czujemy się związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
      4. Zamówienie zrealizujemy w terminach przewidzianych w SWZ i ofercie.
      5. W przypadku wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego powyższe wadium lub zabezpieczenie należy zwrócić na konto nr ………………………………………………. *(W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta, o którym mowa powyżej wadium/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy z którego został zrealizowany przelew).*
      6. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
      7. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/ małym / średnim przedsiębiorstwem. \*\*)
      8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
      9. Przy realizacji zamówienia nie przewidujemy udziału podwykonawców. \*\*)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: \*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj powierzonej części zamówienia** | **Nazwa i adres podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

\*\*) niepotrzebne skreślić

* + - 1. Na podstawie art. 225 ustawy PZP oświadczamy, że:
* wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*
* wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………1 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………2 złotych. Stawka podatku wynosi………%

*1 Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*2 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi.*

Do oferty załączamy:

1. Pełnomocnictwo……………………………………..
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

**Załącznik nr 2**

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dostawa**

**44 kpl. ubrań strażackich specjalnych**

**dwu częściowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | p | . | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | | | |
| **1.** | | | **Warunki ogólne ubrania zgodnego z normą PN-EN 469:2021** | | | |
| 1.1 | | | Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN EN 469: 2021. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| Ubranie składa się z kurtki i spodni. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie EN 469:2021 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem  olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności **(**wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta ta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | | | **Szczegółowy opis wyglądu kurtki** | | | |
| 2.1 | | | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.2 | | | Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego  wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.3 | | | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Dodatkowo wymaga się podkładu oddzielającego zamek suwaka od ciała użytkownika, wykonanego z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.4 | | | Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości  krocza użytkownika. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.5 | | | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.6 | | | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki,  chroniący krtań. Kurtka wyposażona w uchwyt do wieszania ubrania | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.7 | | | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.8 | | | Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu  „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą  typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.9 | | | Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.10 | | | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej.  Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk,  możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa.  Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej  z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie.  Patki zasłaniające elementy metalowe kurtki – antystatyka ubrania | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.11 | | | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe,  w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie, kolor powłoki ochronnej czarny. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.12 | | | Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Kurtka powinna posiadać dodatkowe wzmocnienia na barkach wykonane z tego samego materiału, co wzmocnienia na kolanach i łokciach. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.13 | | | Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.14 | | | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.15 | | | W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.16 | | | Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.17 | | | Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.18 | | | Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.19 | | | Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni umożliwia swobodne umieszczenie w niej radiotelefonu oraz kabla mikrofonu. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.20 | | | Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.21 | | | W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem  i zapinana zamkiem błyskawicznym. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.22 | | | W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką o minimalnych wymiarach 15 x 20 cm. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.23 | | | Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi  o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:  a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób:   * na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.24 | | | b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowe- go umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób:   * na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa,   jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,   * poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, * odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, * dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu , na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.25 | | | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji  w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie  w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:   * na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy   ostrzegawczej - skrót **PSP**,   * w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót   **PSP.**  Napisy **PSP** wykonane czcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm,   * na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem **PSP** umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.26 | | |  na plecach umieszczony centralnie napis, , wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie  w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką **IMPACT** z charakterystyczną literą „**Ƶ**”. Wymiary napisu: Długość napisu: **PAŃSTWOWA**”- 260±1mm, „**STRAƵ POƵARNA**”  – 322±1 mm, wysokość liter 39±1mm. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 2.27 | | | Przykładowy widok kurtki    Przykładowy widok kurtki | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| **3** | | | Szczegółowy opis wyglądu spodni | | | |
| 3.1 | | | Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.2 | | | Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez  użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia  z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor  powłoki ochronnej czarny. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.3 | | | Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.4 | | | Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.5 | | | Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.6 | | | Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed  podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.7 | | | Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.8 | | | Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm,  z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone  z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.9 | | | Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po  środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym  do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób:  a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm:   na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.10 | | | Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym  o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis **PSP**, wykonany czcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 3.11 | | | **Przykładowy widok spodni** | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| **4.** | | | **Parametry surowców** | | | |
| 4.1 | | | **a/ tkanina zewnętrzna**  Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330, w temp. 600C | | | *Spełnia/nie spełnia* |
| 4.2 | | | Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia pkt 6.2.1.1. PN-EN 469:2021 | Wskaźnik  3 | Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 | *Spełnia/nie spełnia* |
| 4.3 | | | Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg: pkt 6.2.1.5. PN-EN 469:2021 | osnowa  ≥ 1000 N  wątek  ≥ 900 N | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 lub 13934-1:2013 | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.4 | | | Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt. 6.2.3.1. PN- EN 469:2021 | osnowa  ≥ 1000 N  wątek  ≥ 900 N | Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 PN-EN 469:2021 czy 13935 | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.5 | | | Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.2.3.2. PN- EN 469:2021 | ≥ 40 N osnowa  ≥ 40 N wątek | Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002 lub EN ISO 13935-2:2014 | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.6 | | | Wskaźnik niezwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.2.2. PN-EN 469:2021 | >80% | Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.7 | | | **b/ membrana:** wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE | | | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.8 | | | **c/ opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego** Ret ≤ 18 m2Pa/W | | | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.9 | | | **d/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie** Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469:2008 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m2 | | | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.10 | | | **Rozmiary:** Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm. | | | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.11 | | | Zamawiający wymaga, żeby gramatura układu materiałów ubrania wynosiła od 520 do 560 g/m2. | | | *Spełnia/nie spełnia* | |
| 4.12 | | | Materiał zewnętrzny, izolacja termiczna, podkładka membrany muszą zawierać  min. 90% włókien aramidowych. | | | *Spełnia/nie spełnia* | |

*\* niewłaściwe skreślić*

**Załącznik nr 4**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm., dalej „ustawa Pzp”)**

**o braku podstaw do wykluczenia**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

**dostawę 44 kompletów ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie**

OŚWIADCZAM, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.\*
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 7) – 10) ustawy PZP.\*

W stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4)ustawy PZP)\*.

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki naprawcze:

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………

1. Aktualną informację w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustaw Prawo zamówień publicznych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy można pobrać ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane umożliwiające dostęp do ww. *dokumentów:*

*Nr KRS…………………………………………………………………………………….*

*NIP ………………………………………………………………………………………..*

*REGON …………………………………………………………………………………..*

*\*Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 5**

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm., dalej „ustawa Pzp”)**

**o braku podstaw do wykluczenia**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

**dostawę 44 kompletów ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie**

OŚWIADCZAM, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.\*
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 7) – 10) ustawy PZP.\*

W stosunku do mnie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4)ustawy PZP)\*.

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki naprawcze:

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………

1. Aktualną informację w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustaw Prawo zamówień publicznych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy można pobrać ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane umożliwiające dostęp do ww. *dokumentów:*

*Nr KRS…………………………………………………………………………………….*

*NIP ………………………………………………………………………………………..*

*REGON …………………………………………………………………………………..*

*\*Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 6**

**Oświadczenie Wykonawcy/ Podwykonawcy**

**dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

**na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**(Dz.U. z 2022 r. poz. 835)**

w postępowaniu zmierzającym do udzielenia zamówienia publicznego na:

**dostawę 44 kompletów ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie**

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma/nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd1 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

………………………….

*(podpis)*

1 *Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.*

**Załącznik nr 7**

**Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**

**(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 85 ust. 1**

**ustawy Prawo zamówień publicznych**

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę 44 kompletów ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie**

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, oświadczam, że podmiot który reprezentuję należy/nie należy\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz, że złożone oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA!

Jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6 Wykonawca podlega wykluczeniu.

\*) niepotrzebne skreślić

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)