

IiZ.271.5.2024 Środa Wielkopolska 2024.02.26

## Wyjaśnienie nr 1

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Środa Wielkopolska” w zakresie:

Zadania Nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej.

Zadania Nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Dębiczu.

Zadania Nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w Zielnikach.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1:**

dot. zadanie Nr 1: W SWZ określono ułożenie linii kablowej w rurze osłonowej na odcinku ok. l=1181m, w zestawieniu podstawowych materiałów jak i kosztorysie wynika, że ułożenie rury na trasie ok. 165m. Proszę o sprecyzowanie zakresu ułożenia rur osłonowych.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – dokumentacja projektowa tabela Zestawienie podstawowych materiałów.

**Pytanie Nr 2:**

dot. zadanie Nr 2: W SWZ określono stalowe rurowe ocynkowane słupy oświetleniowe montowane na betonowym fundamencie, w zestawieniu podstawowych materiałów jak i kosztorysie wynika żeby zastosować słup oświetleniowy stalowy rurowy ocynkowany do wkopu. Proszę o sprecyzowanie wymagań dla słupów oświetleniowych.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – dokumentacja projektowa tabela Zestawienie podstawowych materiałów.

**Pytanie Nr 3:**

dot. zadanie Nr 3: W SWZ określono ułożenie linii kablowej w rurze osłonowej na odcinku ok. l=520m, w zestawieniu podstawowych materiałów jak i kosztorysie wynika, że ułożenie rury na trasie ok. 83m.

Proszę o sprecyzowanie zakresu ułożenia rur osłonowych.

**Odpowiedź:** Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – dokumentacja projektowa tabela Zestawienie podstawowych materiałów.

**Pytanie Nr 4:**

dot. zadanie Nr 1; 2 ; 3 Określone we wszystkich zadaniach słupy stalowe rurowe oznacza zastosowanie słupów stalowych rurowych stożkowych czy słupów stalowych rurowych prostych?

**Odpowiedź:** Określone we wszystkich zadaniach słupy stalowe rurowe oznacza zastosowanie słupów stalowych rurowych stożkowych.

**Pytanie Nr 5:**

Proszę o informację czy Zamawiający w ramach prowadzonego postepowania wymaga:

1. modernizacji szaf oświetleniowych

2. Wymiany bezpieczników w złączach słupowych

3. Wymiany okablowanie pomiędzy oprawą a złączem bezpiecznikowym słupowym

4. Wymiany słupów oświetleniowych

5. Budowy uziemienia stanowisk słupowych

6. Pomiarów elektrycznych tj. rezystancja izolacji kabli ziemnych, samoczynne wyłączanie zasilania,

rezystancja uziemienia.

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia obejmuję budowę nowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego zgodnie z zapisami w Rozdziale IV SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wymaga wykonania poszczególnych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z powyższym przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania modernizacji szaf oświetleniowych, wymiany bezpieczników w złączach słupowych, Wymiany okablowanie pomiędzy oprawą a złączem bezpiecznikowym słupowym, wymiany słupów oświetleniowych.

Przedmiot zamówienia obejmuję budowę uziemienia stanowisk słupowych, co zostało opisane w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z § 5 projektu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów, w tym również pomiarów elektrycznych tj. rezystancja izolacji kabli ziemnych, samoczynne wyłączanie zasilania, rezystancja uziemienia. Zamawiający oczekuje przedłożenia dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych prac, co zostało określone w § 8 ust. 4 projektu umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SWZ.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**