**WYKONANIE Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ROLET W KASETACH Z PROWADNICAMI**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż rolet w pomieszczeniach
2. na terenie AWL, przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu 51-147

(budynek 9, budynek 29, budynek 113),

1. internat AWL ul. Żelazna 46 , Wrocław
2. GOS Wysoki Kamień ul. Oficerska 4 , Szklarska Poręba.
3. Specyfikacja (dotyczy wszystkich lokalizacji):

Rolety w kasetach z prowadnicami:

a) materiał antystatyczny, impregnowany, odporny na zabrudzenia i działanie promieni

słonecznych, zabezpieczający pomieszczenie przed przegrzaniem, średniozaciemniający o kolorystyce jak w zestawieniu (dotyczy rolet materiałowych) oraz zaciemniających w 100% (dotyczy 12 rolet w budynku 29);

b) kolorystyka wszystkich rolet w danym obiekcie jednakowa, jednobarwna z gamy zaproponowanych kolorów ( kolor i rodzaj tkaniny zostaną ustalone przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek);

c) rolety muszą być zamontowane do ramy okiennej;

d) kasety i prowadnice z białego tworzywa . Mocowanie do ościeżnic z uwagi na gwarancje w obiekcie budynek 29 tylko przez klejenie na wytrzymałą taśmę dwustronną.

W pozostałych obiektach , z uwagi na wytrzymałość, mocowania kasety oprócz taśmy dwustronnej wzmocnić poprzez przykręcenie kasety do ościeżnicy okna wkrętami (2szt na kasetę)

*Zamawiający podaje wymiary i ilości, które mają charakter orientacyjny (załączniki).*

*Zastrzega się, że wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane wyłącznie*

*w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę.*

- budynek 9 88,81 m2 82szt ciemnozielona

- Zelazna 46 657,99m2 645szt jasno szary

- Wysoki Kamień 184,01m2 147szt beż

- budynek 113 88,80m2 90szt niebieski

- budynek 29 63,32m2 22szt ( w tym 12sz 100% zaciemnienia) jasno szary

RAZEM 1082,93m2 986szt

1. Harmonogram realizacji zamówienia:
2. W dniu obmiaru okien Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbki /propozycje odcieni kolorów tkanin, z których wykonane będą rolety.
3. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, dokona pomiaru w obiektach Zamawiającego, który umożliwi przygotowanie rolet zgodnie z treścią OPZ;
4. Po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznego wyboru koloru i rodzaju tkaniny

spośród propozycji przedstawionych przez Wykonawcę oraz dokonaniu pomiarów przez

Wykonawcę, Wykonawca zrealizuje : wykonanie, dostawę oraz montaż rolet w obiektach

Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie na wszystkich obiektach do 30.09.2020:

Montaż w budynku internatu ul. Żelazna 46 wykonać w pierwszej kolejności.

**Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą**

1. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie pomiarów

dokonanych przez siebie, zgodnie z treścią OPZ .

2. Montaż rolet i dokonanie pomiarów przez Wykonawcę będzie odbywać się w dni robocze

(tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w godzinach od 8.00

do 15.00.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia,

na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy, wynoszący co najmniej 24

miesiące, od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4.Wykonawca wystawi fakturę (faktury częściowe) zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony bezuwagowego protokołu odbioru.