Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 303/2023/TP-1/DZP

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**NAZWA ZADANIA:**

Wykonanie montażu platformy pionowej oraz podjazdu dla obsługi osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul. Oczapowskiego 11 Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie na podstawie projektu budowlanego pn: ” **Likwidacja barier**

**architektonicznych w budynku Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11”**

**ADRES OBIEKTU:**

Olsztyn ul. Oczapowskiego 11

**ZAMAWIAJĄCY:**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

1. **PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC:**
2. Platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych 1 szt

Platformy przy schodowe o wym. 800 x 1000.

Urządzenie porusza się za pomocą akumulatorów po torze prostym lub krzywoliniowym. Sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego do platformy dla niepełnosprawnych pilota lub joysticka na pulpicie. Przywoływanie i odsyłanie platformy realizowane za pomocą pilotów radiowych. Rozkładanie i składanie automatyczne. Platforma przyschodowa może być montowana bezpośrednio do ściany nośnej lub na słupkach. Zajmuje niewiele miejsca po złożeniu, a tor jazdy – szyna, po której porusza się urządzenie służy jako poręcz.

**II.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA**

**Platforma pionowa ul. Oczapowskiego 11:**

2.1Wykonanie platformy przyschodowej 2 szt zgodnie z rysunkami.

2.2 Szczegółowe rysunki konstrukcyjne i architektoniczne w załączeniu.

2.3 Czas montażu podjazdu i konstrukcji oraz windy planowany na 180 dni.

2.4 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przez UDT.

2.5 Prace muszą być nadzorowane przez osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.

**III.** Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

3.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu platform przyschodowych, wykonane przez firmę specjalistyczną.

3.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

3.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i ma­jące na celu montaż platform przychodowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

-montaż platformy pionowej ze sterowaniem;

3.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. Dźwig powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę.

3.5 Wykonawca przez okres gwarancyjny pełni serwis platformy pionowej wraz z przeglądami okresowymi przez UDT.

**IV. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się warunkami wykonywania** prac objętych przetargiem oraz specyfiką robót remontowych, objętych zamówieniem oraz wykonać przedmiar robót z natury.

4.1 Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej, informując Dział Inwestycji i nadzoru Budowlanego UWM, tel. 89 523 33 70 ustalając termin i godzinę spotkania z wyznaczonym inspektorem UWM.

4.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi odbioru robót, przepisami Prawa budowlanego, stosowania nowych materiałów posiadających atest wraz z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót.