**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa Przedmiotu Zamówienia**

Świadczenie usług w zakresie przeglądów konserwacyjnych platformy przeładunkowej w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej im. Z. Niedzieli

1. **Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów konserwacyjnych platformy przeładunkowej w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej im. Z. Niedzieli.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, zaleceniami producenta urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

1. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV)**

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

1. **Przewidywany termin realizacji zamówienia**

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.

1. **Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**
2. Wykonawca musi posiadać zaświadczenie wydane przez UDT, stwierdzające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu konserwacji dźwigników.
3. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia elektryczne grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV,
4. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 na stanowisko dozoru dla urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV.
5. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Usługa polega na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych platformy przeładunkowej w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej im. Z. Niedzieli

Wykonawca dokona oceny stopnia wykorzystania resursu na podstawie dostępnej dokumentacji oraz aktualnych wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, stosownie do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. z 2018 r. poz. 2176.

W przypadku urządzeń, których resurs wykorzystany zostanie w ciągu najbliższych 18-stu miesięcy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania obowiązkowej oceny stanu technicznego (przeglądu specjalnego) danego urządzenia, jak również oszacować koszty wykonania w/w przeglądu specjalnego i wydania opinii technicznej, dotyczącej możliwości dalszej eksploatacji urządzenia, oraz przedstawić przewidywany okres czasu, niezbędny do wykonania w/w oceny.

Ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego dla urządzeń, które przekroczyły wyznaczony resurs nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

**Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do zapewnienia wykonania obowiązkowych pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń.**

Akty prawne i dokumentacje decydujące o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2017 poz. 1040 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)
4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. z 2018 r. poz. 2176.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)
6. Norma PN-EN 13015.
7. Dokumentacja techniczno-ruchowa.
8. Instrukcje konserwacji i obsługi, wytyczne producenta urządzeń.
9. Obowiązujące przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.
10. Obowiązujące przepisy BHP.
11. **Opis przedmiotu zamówienia**

**PLATFORMA PRZEŁADUNKOWA PPH3 T (w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej im. Z. Niedzieli, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie)**

1. wykonanie przeglądu co kwartał (co 3 miesiące) zgodnie z przepisami i instrukcją producenta;
2. sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego;
3. regulacja zaworów przelewowych i opuszczania;
4. regulacja ustawienia wymaganej wysokości podnoszenia pomostu oraz sprawdzenie działania wyłączników krańcowych;
5. kontrola stanu rygli zabezpieczających dostęp do urządzenia;
6. nasmarowanie czopów głównych, cięgna i tłoczyska oraz sprawdzenie i uzupełnienie poziomu oleju;
7. sprawdzenie układu sterowania i wykonanie pomiarów ochronnych oraz rezystencji izolacji silnika jednostki napędowej
8. **Ogólne warunki realizacji usług**
9. Przeglądy serwisowe będą wykonywane w czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu i czasu wyłączenia urządzeń z pracy oraz wypływu prac na harmonogram zajęć i organizowane imprezy.
10. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.Poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.
12. Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren obiektu MOSiR, celem wykonania usług, należy zgłosić do koordynatora obiektu.
13. Wykonanie usługi musi być potwierdzone poprzez dokonanie wpisu do dziennika konserwacji urządzenia lub sporządzenie protokołu lub karty usługi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku wpisu do dziennika konserwacji urządzenia lub protokołu lub karty usługi, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
14. Na protokole odbioru (lub karcie usługi), należy zawrzeć co najmniej poniższe dane:
15. data przeprowadzenia przeglądu serwisowego i konserwacji;
16. skład zespołu wykonującego przegląd i konserwację;
17. nazwa urządzenia i miejsce zainstalowania;
18. podstawowe dane techniczne;
19. zakres wykonanych czynności konserwacyjnych;
20. ustalenia wynikające z przeprowadzonych prób i oględzin;
21. ustalenia dotyczące dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji;
22. wnioski dotyczące koniecznego wykonania dodatkowych prac.
23. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi do akceptacji odręcznie lub komputerowo sporządzoną opinię techniczną, zawierającą co najmniej:
24. opis usterki,
25. kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych
26. przewidywany termin naprawy.
27. Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego platformy będą wykonywane bezpłatnie.
28. Ewentualna naprawa urządzeń nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.
29. O konieczności poddania platformy kapitalnemu remontowi lub modernizacji Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 miesięcy.
30. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem platformy przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.
31. Podczas przeprowadzania przez UDT w/w. czynności dozorowych Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego reprezentowania Zamawiającego.
32. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, **a w szczególności koszty wykonania pomiarów elektrycznych.**
33. **Wykaz urządzeń objętych umową.**
34. PLATFORMA PRZEŁADUNKOWA PPH3 T

Lokalizacja: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin