**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania**: awaryjna naprawa sieci kanalizacyjnej.

**Miejsce wykonania zlecenia**: kompleks wojskowy ul. Graniczna 13 we Wrocławiu.

**Czas wykonania:** 14 dni

**Zakres prac:**

-odkopanie sieci kanalizacyjnej na odległości 15mb na głębokość do 2,5m;

-wykopanie odcinka 15m rury;

-pompowanie wody z wykopów;

-demontaż rurociągu i położenie nowej rury o średnicy 160mm;

-montaż 2 szt. przejść szczelnych 160mm;

-wykonanie podsypki grubości 10cm;

-wymiana 30% gruntu;

-próba szczelności;

-obsypka rurociągu;

-zagęszczenie obsypki;

-przeczyszczenie sieci kanalizacji deszczowej wokół budynku łącznie 158mb rury o średnicy 150mm.

**Wymagania:**

1)Wszelkie użyte materiały muszą spełniać odpowiednie wymogi i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie.

2)Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3)Oferent przed sporządzeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną.

4)Sekcja Obsługi Infrastruktury pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00**.** Po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dowódcy Jednostki prace będzie można realizować w innych ustalonych dniach i godzinach.

Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Upoważniony do kontaktowania się z oferentami jest p. Kosma Pazdaj 261 669 794.

………………………………..……. ……………………………………………………

 SPRAWDZIŁ SPORZĄDZIŁ