**Załącznik 11.14 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 14 – Deska ortopedyczna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Deska ortopedyczna 20 szt.** | |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***  \*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy;  Ciężar deski max 10 kg.  Nośność deski powyżej 150 kg  Wymiary deski długość min. 183 cm,  Szerokość deski min. 45 cm  Odległość uchwytów deski od podłoża min. 2,5 cm  Dodatnia pływalność deski. |  |
|  | 4 sztuki kompletnych pasów do stabilizacji pacjenta mocowanych obrotowo |  |
|  | Wezgłowie wykonane z materiałów zmywalnych odporne na środki dezynfekcyjne z możliwością mocowania do deski ortopedycznej gwarantujące stabilne położenie |  |
|  | Zestaw klocków (poduszek) z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego |  |
|  | Odległość uchwytów noszy od podłoża gwarantujące bezpieczny chwyt bez konieczności przechylania deski |  |
|  | Możliwość użycia w rezonansie magnetycznym i tomografie komputerowym |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Norma EN 1865-1:2010 |  |

*…………………………………………*

*(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy