**Nr sprawy: ZP/96/2021 Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**parametry jakościowe**

**„Urządzenie do wizualizacji żeli”**

Model/typ……………………………………………………………………………………………

Producent/kraj…………………………………………………………………………………….

Rok produkcji………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | System oparty o technologię lamp LED w niebieskim i zielonym zakresie do wizualizacji żeli wybarwionych zielonymi i czerwonymi barwnikami (np. typu bromek etydyny) |  |
|  | System składa się z transiluminatora Blue/Green LED z zielonym i niebieskim światłem, ciemni, kamery |  |
|  | Aparat fotograficzny o parametrach nie gorszych niż:* APS-C
* rozdzielczość 24MPx (6000x4000 Px)
* Czujnik CMOS
* Format wyjścia bitowego: 8 bit
 |  |
|  | Soczewki* Zakres zoomu co najmniej: 18-55 mm
* Manualne
* Przesłona nie gorsza niż f/4-5.6
* Czas ekspozycji z zakresu co najmniej 0,00025-30s
 |  |
|  | Wymiary zestawu: * 57 x 33,5 x 32,5 cm z tolerancją ± 20 mm
 |  |
|  | Format zdjęć: min. TIFF, JPG |  |
|  | Waga- nie większa niż 14 kg |  |
|  | Transiluminator: * Powierzchnia robocza co najmniej 26 x 21 cm
* Zakres spektralny co najmniej 470-520 nm
 |  |
|  | Interface: zależny od komputera |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki termicznej(Zamawiający posiada drukarkę termiczną P95DE) |  |
| **Wymagania pozostałe** |  |
|  | Fabrycznie nowy |  |
|  |  Gwarancja: min. 24 miesiące. Opcjonalnie zwiększenie okresu gwarancji do 36 miesięcy – dodatkowo punktowane |  |
|  | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE  |  |
|  |  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.**