**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. ***Przedmiotem zamówienia jest*** Budowa dróg gruntowych metodą śladową (płyty betonowe) z podziałem na części:

Część 3 – Budowa drogi nr 376563P w Cichej Górze

**Termin realizacji: 4 miesiące na realizację przedmiotu zamówienia od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi po otrzymaniu przez inwestora Gminę Nowy Tomyśl – pozwolenia na budowę. Gmina Nowy Tomyśl jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodni z przedłożoną dokumentacją przetargową, umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Podczas przygotowania oferty wykonawca winien uwzględnić wykorzystanie płyt betonowych PDTP 120x80x16 będących w posiadaniu Zamawiającego. Płyty składowane są na paletach w miejscu realizowanej inwestycji - 323 szt. płyt do wykorzystania przy realizacji części 3.

W ramach wykonania całego zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą i uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Przebudowywane nawierzchnie należy dowiązać do już przebudowanych istniejących nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedłożyć do akceptacji Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być kompatybilny z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować w funkcjonowanie ruchu drogowego na przebudowywanych etapach.

Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym.

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie wszelkich robót przygotowawczych w tym wykonanie przycięcia drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

Pozyskany z korytowania materiał po od należy przewieźć, rozsypać, rozgarnąć   
i uwałować na drogi sąsiednie w promieniu 5 km. Szczegóły zostaną uzgodnione w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641.