


punktowy element odblaskowy montowany w jezdni tzw. "kocie oczko" dł.108 mm, szer.90 mm, wys 18mm




punktowy element odblaskowy ze szkła hartowanego o skuteczności odblaskowej 360 stopni śr. 100 mm, wys. całkowita 36 mm, wys. odblasku nad powierzchnią 14 mm




BIKE separator gumowy do wygradzania ścieżek rowerowych 100x130x45mm (czarny)




**SŁUPEK KRAWĘDZIOWY U-2 - PVC - POLIETYLENOWY oklejony folią 2 generacji wys. 1500mm (w tym 500 mm w gruncie), śr. 120 mm**



Podpórka rowerowa




Stojak rowerowy






Słupek parkingowy łamany wys. 800 mm śr. 700 mm sposób zamykania kluczyk



Próg zwalniający wyspowy szer. 180 cm, dł. 200 cm, wys. 6,5 cm



Azyle drogowe o wymiarach 50x50x10 cm



Próg listwowy szerokość 90 cm