**ROZEZNANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN „BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. ZŁOTEJ, UL. SIKORSKIEGO ORAZ NA SKRZYŻOWANIU ULIC PARTYZANTÓW, OGRODOWEJ I PIŁSUDSKIEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

Szczegółowa lokalizacja przejść:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przejście 1 | Przejście 2 | Przejście 3 | Przejście 4 | Przejście 5 |
| Powiat | Rzeszowski | Rzeszowski | Rzeszowski | Rzeszowski | Rzeszowski |
| Gmina | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski |
| Miejscowość | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski | Głogów Małopolski |
| Nazwa ulicy / nr drogi | ul. Złota | ul. Sikorskiego | ul. Partyzantów | ul. Ogrodowa | ul. Piłsudskiego |
| Lokalizacja przejścia/  kilometraż drogi | 0 + 024 | 2 + 080 | 0 + 510 | 0 + 875 | 1 + 220 |

Zakres opracowania:

**I.** Przejście w ciągu ul. Złotej (na mapie poglądowej nr I). Projekt ma obejmować wymalowanie pasów grubowarstwową farbą w kolorze czerwonym oraz oznakowanie przejścia ze znakami pionowym aktywnymi zasilanymi z poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Na poboczu ul. Złotej wykonanie chodnika o długości ok. 100 mb. Wykonanie oświetlenia przejścia zgodnie parametrami technicznymi stanowiący załącznik nr 1.

**II.** Przejście w ciągu ulicy Sikorskiego (na mapie poglądowej nr II).Projekt ma obejmować wykonanie chodnika o długości ok. 100 mb który umożliwi osobom zamieszkującym na pobliskim osiedlu dojście do planowanego przejścia, samo przejście wykonane zostanie poprzez ustawienie znaków aktywnych zasilanych solarnie oraz wymalowanie pasów w kolorze czerwonym farbą grubowarstwową. Wykonanie oświetlenia przejścia zgodnie parametrami technicznymi stanowiący załącznik nr 1.

**III.** Przejścia w obszarze skrzyżowania ulic Partyzantów, Ogrodowa, Piłsudskiego

(na mapie poglądowej nr III). Projekt ma obejmować budowę chodnika (100 mb) przy ulicy Piłsudskiego oraz przebudowę chodnika istniejącego przy ulicy Ogrodowej oraz budowę chodników w obrębie samego skrzyżowania, przejścia oznakowane zostaną poprzez ustawienie znaków aktywnych zasilanych solarnie oraz wymalowanie pasów w kolorze czerwonym farbą grubowarstwową. Wykonanie oświetlenia przejść zgodnie parametrami technicznymi stanowiący załącznik nr 1.

Projekt obejmuje :

- uzyskanie wypisów i kopi mapy z ewidencji gruntów

- aktualizacja mapy do celów projektowych

- uzyskanie warunków technicznych i pokrycie ich kosztów

- przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji celu publicznego

-opracowanie projektu w 4 egz. dla uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenia+ 2 egz. projektu wykonawczego

i wersji cyfrowej na płycie CD w formacie PDF

- uzyskanie wymaganych uzgodnień i pokrycie ich kosztów

- sporządzenie specyfikacji technicznych -1 egz. + wersja elektroniczna w PDF

**UWAGA:** Dopuszcza się wykonanie dokumentacji w formie zgłoszenia robót budowlanych dla zakresu robót dla których jest to dopuszczone w prawie budowlanym, a dla pozostałej części w formie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.