Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: wytrząsarka wibracyjna ANALYSETTE 3 SPARTAN wraz z wyposażeniem** **zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

 **(1 szt.):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Metoda analizy: przesiewanie |  |
|  | Ruch przesiewania: dwuwymiarowy |  |
|  | Czas przesiewania na sucho w zakresie od 3 do 20 minut  |  |
|  | Zakres przesiewania na sucho co najmniej 20 µm - 63 mm  |  |
|  | Maksymalna ilość próbki przy pracy na sucho:- dla sit < 63 mm: do 2 kg, - dla sit < 100 µm: do 100 g  |  |
|  | Możliwość przesiewania na sitach o średnicy 100 mm, 200 mm lub 8" |  |
|  | Maksymalna ilość sit w stosie: - 10 (50 mm wysokości), - 16 (25 mm wysokości) |  |
|  | Maksymalna waga stosu sit: 3kg +/- 3% |  |
|  | Maksymalna wysokość stosu sit: 550mm +/- 3% |  |
|  | System mocowania sit za pomocą pasów z pokrętłami radełkowanymi |  |
|  | Amplituda regulowana w zakresie: 0.5 - 3 mm |  |
|  | Możliwość przesiewania na mokro po wyposażeniu urządzenia w dodatkowe akcesoria |  |
|  | Możliwość konwersji w młynek kulowy (wibracyjny) po wyposażeniu urządzenia w dodatkowe akcesoria |  |
|  | Możliwość ustawiania czasu przesiewania oraz amplitudy |  |
|  | Zasilanie: 100 – 240V/1~, 50-60Hz, 50 W+/- 3% |  |
|  | Waga: maksimum 21kg |  |
|  | Wymiary: maksymalnie 37 x 40 x 20 cm (Szer x Gł x Wys) |  |
|  | **Wyposażenie wytrząsarki**- pokrywa z plexiglasu do sit 200mm do pracy na sucho- naczynie zbierające ze stali nierdzewnej do sit 200 mm do pracy  na sucho- zestaw sit ze stali nierdzewnej o wymiarach: średnica 200 mm,  wysokość 50 mm zgodny z normą DIN ISO 3310-1 o  następującym rozmiarze: 45 µm, 63 µm , 90µm, 125 µm,  180 µm, 250 µm, 355 µm, 500 µm, 710 µm, 1,00 mm |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej