**Program Funkcjonalno-Użytkowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Bieżące utrzymanie zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w zakresie koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp**

Zakres prac obejmuje koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp w pasie dróg powiatowych zamiejskich.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany realizować prace w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał zakres prac dla koszenia dodatkowego w formie odrębnego zlecenia, sukcesywnie, na podstawie cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy podając orientacyjną ilość prac do wykonania. Rzeczywista ilość prac do wykonania uzależniona będzie od faktycznych potrzeb w trakcie obowiązywania umowy.W zleceniach, o których mowa powyżej Zamawiający wskaże: miejsce, zakres prac, termin wykonania i przewidywany koszt wykonania prac. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każde zlecenie Zamawiającego w okresie trwania zawartej umowy, Wykonawca wykona zlecone prace w uzgodnionym terminie i zgłosi do odbioru Zamawiającemu. I i II koszenie należy wykonywać zgodnie z opisem poniżej i wg pozostałych załączników do SWZ. Na I i II koszenie Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne zlecenie drogą e-mail lub faksem.

Zamawiający zapłaci tylko za prace, które zostały wykonane na podstawie pisemnego zlecenia i odebrane na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

Ilość zleceń dla koszenia dodatkowego uzależniona jest od potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

Wykonanie prac, które nie zostały uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego będą traktowane jako prace niezlecone i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te prace.

1. Przedmiot zamówienia należy realizować w następujących terminach:
2. Rozpoczęcie prac: **w dniu zawarcia umowy,**
3. Zakończenie realizacji umowy: **6 miesięcy od podpisania umowy.**
4. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
5. Prace będą realizowane w dwóch trybach:
6. tryb ściśle określony, tj.

**I koszenie** - czas przystąpienia do robót w ciągu **72 godzin** od zgłoszenia pisemnego lub drogą e-mail (do umowy z Wykonawcą wpisany zostanie termin podany w ofercie – termin stanowi kryterium oceny), natomiast termin wykonania zlecenia nie jest dłuższy niż **45 dni** kalendarzowych od otrzymania zlecenia.

**II koszenie** - czas przystąpienia do robót w ciągu **72 godzin** od zgłoszenia pisemnego lub drogą e-mail (do umowy z Wykonawcą wpisany zostanie termin podany w ofercie – termin stanowi kryterium oceny), natomiast termin wykonania zlecenia nie jest dłuższy niż **50 dni** kalendarzowych od otrzymania zlecenia.

(termin 50 dni stanowi termin maksymalny wykonania II koszenia; do umowy z Wykonawcą wpisany zostanie termin podany w ofercie – termin stanowi kryterium oceny),

1. **tryb podstawowy dla koszenia dodatkowego – zamówienia wg potrzeb** – czas przystąpienia do prac w ciągu **24 godzin** od zgłoszenia pisemnego lub drogą e-mail w terminie określonym w zleceniu, przy czym termin wykonania poszczególnych zleceń nie będzie dłuższy niż **21 dni** kalendarzowych.
2. Koszenie trawy na poboczach, skarpach i rowach:
3. Prace należy wykonywać zgodnie z OST nr D-09.01.03,
4. **I koszenie**– mechaniczne koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp: powierzchnia 800.000 m2
5. **I koszenie** – ręczne koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp: powierzchnia 150.000 m2
6. **II koszenie**– koszenie poboczy: powierzchnia 400.000 m2,
7. Dodatkowe koszenie poboczy – tylko wg wskazań i potrzeb Zamawiającego na szerokości 2m w szczególności w obrębie skrzyżowań – do 40.000 m2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego wg trybu podstawowego.
8. Czyszczenie poboczy i rowów ze śmieci – do 15 m3
9. Czyszczenie przepustów drogowych – ilość do 150 szt
10. Czyszczenie pasa jezdni z namułów ziemnych i roślinnych – 200.00 m2
11. Odchwaszczenie chemiczne chodników i poboczy – 400,00 m2
12. Prace należy wykonać z zagrabieniem i wywiezieniem trawy i śmieci. Koszty składowania należy odpowiednio wycenić w podanych pozycjach jw. **Za rozwiązanie równoważne przyjmuje się „zmulczowanie” trawy podczas koszenia.**

Zestawienie najczęściej występujących prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni, które należy wykonać zgodnie z załączonymi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.   
W przypadku pozostałych prac Zamawiający odsyła do powszechnie dostępnych Ogólnych Specyfikacji Technicznych:

<https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-buduj-i-umowy-wskaznikowe>

Koszenie traw Wykonawca będzie realizował zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram winien być opracowany w sposób zapewniający terminowe wykonanie prac. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od koszenia mechanicznego na danej drodze wykonać obkaszanie ręczne (m.in. wokół znaków drogowych, drzew, słupków drogowych) dla każdej z dróg.

Wszelkie awarie sprzętu i innych urządzeń niezwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego.

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia kosztorysów powykonawczych po zakończeniu realizacji prac określonych każdorazowo w zleceniu.

Rozliczenie nastąpi na podstawie cen zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Zamawiający postąpi wg zasad opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

Zasady dotyczące ograniczenia zakresu prac określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac.