załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

pełna nazwa wykonawcy i adres .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji .......................................................................................................................................................

nr telefonu .................................................................................

nr faksu......................................................................................

e-mail………………………………………………………….

Imię, nazwisko i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów ………………………….......……………………….

2**.** Oferujemy wykonanie zamówienia z następującą ceną ofertową brutto ……………………

(słownie:……………………………………………………………………………………….)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj produktu (klasa lepkościowa i jakościowa)** | **PLANOWANE POTRZEBY KWP W BIAŁYMSTOKU ZAKUPÓW W HURCIE OLEI SILNIKOWYCH I PRZEKŁADNIOWYCH ORAZ PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH na okres 1 roku (litry)** | | | | |
| **j.m.** | **pojemnik** | **Planowane zużycie roczne** | **Cena za 1 litr brutto PLN\*** | **WARTOŚĆ brutto [PLN]** |
|
| 1 | Olej mineralny do przekładni automatycznych, układów hydraulicznych i układów wspomagania kierownicy ***DEXTRON II D***  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 20 L | 140 |  |  |
| 2 | Olej mineralny do mieszanki paliwowej ***TCW – 3***  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 200-210 L | 210 |  |  |
| 3 | Płyn hamulcowy ***DOT-4*** przeznaczony do wysokoobciążonych hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli oraz innych pojazdów.  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 5, 10 lub 20 L | 120 |  |  |
| 4 | Płyn przeciwmroźny do układów chłodzenia - ***niebieski*** (minimalna temp. krystalizacji -35 C)  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 1000 L | 1 000 |  |  |
| 5 | Płyn przeciwmroźny do układów chłodzenia - ***czerwony G-12*** (minimalna temp. krystalizacji -35 C)  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 5, 10 lub 20 L | 300 |  |  |
| 6 | Olej półsyntetyczny do czterosuwowych silników motocyklowych SAE ***10W/40*** klasy 4T,  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 1, 2 lub 4 L | 200 |  |  |
| 7 | Preparat redukujący wydzielanie do atmosfery tlenków azotu typu ***AdBlue***  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 10 lub 20 L | 1 400 |  |  |
| 8 | Olej silnikowy syntetyczny SAE ***5W/40***, API SN/CF, ACEA: C3, MB- 229.31/229.51;  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 200-210 L | 2 000 |  |  |
| 9 | Olej silnikowy syntetyczny SAE ***5W/30***, API SN/SM/CF ACEA C3, MB- 229.31/229.51,  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 200-210 L | 2 000 |  |  |
| 10 | Olej silnikowy syntetyczny SAE ***5W/30*** ACEA C3, API SN (spełnia wymogi testu silników), BMW Longlife 04, MB-Approval 229.51, 229.31, Volkswagen (silniki benzynowe/silniki Diesla) VW 504 00, VW 507 00  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 1, 4, 5 L | 600 |  |  |
| 11 | Wielosezonowy półsyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych SAE ***10W/40***, API SL/CF, ACEA: A3/B4,  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 200-210 L | 210 |  |  |
| 12 | Wielosezonowy mineralny olej silnikowy do samochodów osobowych SAE ***15W/40***, API SL/CF, ACEA: A3/B3,  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 200-210 L | 210 |  |  |
| 13 | Syntetyczny ,wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do zastosowania w samochodowych układach przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach eksploatacji API ***GL-4*** SAE 75W-85, MB 235.4 (do skrzyń biegów),  …………………………………………  (nazwa handlowa) | litr | 1, 2 lub 4 L | 100 |  |  |
| ***Wartość produktów brutto:*** | | | | | |  |

Poz. 1 - 3 i 5 - 10 - opakowanie bezzwrotne (w cenie produktu)

Poz. 4 - Wykonawca może żądać zwrotu opakowania dopiero po wykorzystaniu produktu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości wymagania kaucji za opakowanie)

Poz. 10 – wymagana aprobata producenta samochodów,

Pozostałe produkty muszą spełniać poziom jakości potwierdzony przez producenta oleju w karcie technicznej

1. Oświadczam, że zapoznałem się dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w postepowaniu.
2. Oświadczam, że cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia

.................................., dn. ...................................................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej**\***)

\* Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.