|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Ilość opakowań/sztuk na 24 msc** |
| 1 | Sample cup | 866620 | 1000 szt. | 8 |
| 2 | Plastic Capillaries | 866627 | 1000 szt. | 8 |
| 3 | System solution | 866625 | 5000 ml | 6 |
| 4 | Glucose Standard Solution | 866623 | 4 x 50 ml | 8 |
| 5 | Probówki do kalibratora i kontrolii | 866629 | 100 szt. | 2 |
| 6 | Elektroda EcoTwenty | 866641 | 2 szt. | 6 |
| 7 | Wężyk pompki | 0053P | 1 szt | 4 |

**Zadanie 1 - Dotyczy analizatorów glukozy Eco Twenty Care Diagnostica**

**Zamawiający podaje numery katalogowe, ponieważ posiada własny aparat, a w/w asortyment jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.**

**Zadanie 2 – Dotyczy dostawy pasków i materiałów kontrolnych do analizatora moczu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Ilość opakowań/sztuk na 24 msc** |
| 1 | Paski do oznaczania parametrów moczu na oferowanym analizatorze moczu |  | 100 szt. | 260 |
| 2 | Kontrola normalna do moczu |  | 24 ml | 8 |
| 3 | Kontrola patologiczna |  | 24 ml | 4 |

**Zadanie 3 – Dotyczy dzierżawy analizatora moczu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Numer katalogowy** | **Ilość miesięcy dzierżawy** |
| 1 | Analizator moczu zgodny z załączonymi warunkami technicznymi |  | 24 |

**WSZYSTKIE ZADANIA DO REALIZACJI W JEDNYM PAKIECIE.**

**Warunki graniczne dla analizatora moczu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2024 | **tak** |  |
| 2 | Wydajność: co najmniej 500 pasków na godzinę | **tak** |  |
| 3 | Duży, dotykowy ekran LCD | **tak** |  |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim | **tak** |  |
| 5 | Automatyczny podajnik pasków | **tak** |  |
| 6 | Testy paskowe 10-cio parametrowe: możliwość oznaczania : leukocytów, ciał ketonowych, białka, glukozy, azotynów, erytrocytów, urobilinogenu, bilirubiny oraz pH i ciężar właściwy. Możliwość wprowadzania do aparatu barwy moczu i klarowności. | **tak** |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań pojedynczych lub w serii | **tak** |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia numeru ID próbki manualnie, czytnikiem kodów kreskowych zintegrowanym z aparatem lub przesyłanie do LIS | **tak** |  |
| 9 | Wbudowana kontrola jakości, pamięć co najmniej 200 wyników | **tak** |  |
| 10 | Automatyczne flagowanie próbek | **tak** |  |
| 11 | Wbudowana drukarka wewnętrzna | **tak** |  |
| 12 | Serwis analizatora dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni | **tak** |  |
| 13 | Montaż i uruchomienie aparatu, szkolenie personelu na koszt wydzierżawiającego | **tak** |  |
| 14 | Naprawa aparatu w ciągu 24 godzin/lub zamiana na czas naprawy na inny egzemplarz kompatybilny z systemem informatycznym Kamsoft. | **tak** |  |
| 15 | Przeglądy, naprawy, wymiana części zużywalnych wykonywane będą na koszt wydzierżawiającego. | **tak** |  |
| 16 | Oferowany aparat oznakowany znakiem CE | **tak** |  |
| 17 | Analizator kompatybilny z posiadaną w laboratorium siecią informatyczną firmy KAMSOFT. | **tak** |  |
| 18 | Bezpłatne dla zamawiającego włączenie analizatora do sieci informatycznej KS – SOLAB firmy Kamsoft, obecnej w laboratorium | **tak** |  |

**OFERTA NIE SPEŁNIAJĄCA WYMOGÓW GRANICZNYCH ZOSTANIE ODRZUCONA.**