**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postepowania nr OZ/261/40-OZ(ST)/2024**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego asortymentu:

1. Oleje: silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny
2. Zestawy filtrów

UWAGA:

1. Zamawiający dopuszcza oleje marki: MOBIL , CASTROL, MOTUL, JCB, ELF ,SHELL ,VALVOLINE, ORLEN
2. Zamawiający dopuszcza filtry marki: Mann-Filtr, Filtron, Bosch.
3. Oleje i filtry muszą spełniać wymogi i specyfikację producenta pojazdu.
4. Oleje pakowane w oryginalnych pojemnikach 4l/5l lub większych – po wcześniejszym uzgodnieniu.
5. Oleje i filtry winny być posegregowane pod konkretny pojazd.
6. W przypadku braku kompatybilności dostarczonej części zamiennej do używanego przez Zamawiającego pojazdu, Zamawiający ma prawo zwrotu danej części do Dostawcy.

**UWAGA: Należy wycenić komplet asortymentu (oleje, filtry) dla każdego pojazdu oddzielnie.**

**Lista pojazdów**

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 54327 VIN ZFA22300005676755

Rok produkcji 2009

Pojemność silnika 1248 cm3, moc silnika 62 kW, kod fabryczny silnika 223A9000 ( olej napędowy )

Olej silnikowy - 4l 10W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Panda SL 37966 VIN ZFA16900001014190

Rok produkcji 2007

Pojemność silnika 1108 cm3, moc silnika 40 kW, kod fabryczny silnika 187A1000 ( benzyna bezołowiowa )

Olej silnikowy – 4 l 10W40

Filtr oleju – 1szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 54425 VIN VF1FDC1L642417634

Rok produkcji 2009

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW, kod fabryczny silnika G9U A6 ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 8 l 10W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

1. Ciągnik rolniczy Farmtrac FT675 DT, SL 4128, numer maszyny P5CA4CE005540

Rok produkcji 2014

Pojemność silnika 4400 cm3, moc 55.5 kW, rodzaj silnika Perkins 1104D-44T 3061/2200

Olej silnikowy – 10l. 15W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr hydrauliki – 1 szt. (SPH27501)

1. Samochód osobowy Peugeot Partner, SL 92825, VIN VF37J5FS0EJ853710

Rok produkcji 2014

Pojemność silnika 1598 cm3, moc silnika 88 kW, kod fabryczny silnika 5F01 ( benzyna bezołowiowa )

Olej silnikowy – 4 l 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Mercedes – Benz V Klasse, SL 3384G VIN WDF44781313393263

Rok produkcji 2017

Pojemność silnika 2143 cm3, moc silnika 120 kW, kod fabryczny silnika 651.950

Olej silnikowy – 8 l 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr kabinowy 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Midlum 220.18/D 4x2 SL 27079 VIN VF645ACA000008551

Rok produkcji 2005

Pojemność silnika 6174 cm3, moc silnika 158 kW, kod fabryczny silnika DCI 6 W J01 2150

( olej napędowy )

Olej silnikowy 30 l 15w40

filtr wspomagania – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr oleju – 1 szt.

filtr paliwa - 2 szt

filtr powietrza – 1 szt.

osuszacz – 1 szt.

1. Samochód osobowy Peugeot Partner, SL 92445, VIN VF37J5FS0EJ808276

Rok produkcji 2014

Pojemność silnika 1598 cm3, moc silnika 88 kW, kod fabryczny silnika 5F01 ( benzyna bezołowiowa )

Olej silnikowy – 4 l 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Maxity 130.35 SL 45040 VIN VF6SHTF2481057131

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 2488 cm3, moc silnika 96 kW, kod fabryczny silnika YD25 ( olej napędowy )

Olej silnikowy ( przewidziany do pojazdów z filtrem cząstek stałych ) 7 l. 15W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Iveco Daily 35c15 SL 75671 VIN ZCFC35A78C5923244

Rok produkcji 2012

Pojemność silnika 2998 cm3, moc silnika 107 kW, kod fabryczny silnika F1CE34818 C ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 8 l 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt , filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Volkswagen T5 Caravelle SL 0050C VIN WV2ZZZ7HZEH068486

Rok produkcji 2013

Pojemność silnika1968 cm3, moc silnika 103 kW, kod fabryczny silnika CAA ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 8 l 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Fiat Panda Van SL 73881 VIN ZFA16900004125420

Rok produkcji 2012

Pojemność silnika 1242 cm3, moc silnika 51kW, kod fabryczny silnika 169A4000 ( benzyna bezołowiowa )

Olej silnikowy – 4 l 10W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 44857 VIN ZFA22300005599097

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 1248 cm3, moc silnika 62 kW, kod fabryczny silnika 223A9000 ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 4 l 10W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 27078 VIN VF1FDCUL634258564

Rok produkcji 2005

Pojemność silnika 2463 cm3, moc silnika 84 kW, kod fabryczny silnika G9U A7, numer silnika G9UA754C134489 ( olej napędowy )

Olej silnikowy 8 l. 10W40

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr powietrza - 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 36304 VIN ZFA22300005543228

Rok produkcji 2007

Pojemność silnika 1248 cm3, moc silnika 62 kW, kod fabryczny silnika 223A900 ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 4 l. 10W40

Filtr oleju - 1 szt. ( system ufi )

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Iveco Trakker AD260T45W SL 34348 VIN WJMF2NTS47C177853

Rok produkcji 2006

Pojemność silnika 12880 cm3, moc silnika 332 kW, kod fabryczny silnika F3B E3681C\*P ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 35 l Vecton 5W30

filtr oleju BS03-005 - 2 sztuki

filtr paliwa BS04-015 – 1 szt.

filtr paliwa PP 879/5 – 1 szt.

filtr oleju OM512 – 1szt.

filtr oleju sprężarki BS03-034 – 1 szt.

filtr kabinowy BS02-004 – 1 szt.

filtr powietrza BS01-025 – 1 szt.

osuszacz powietrza – 1 szt

( numery filtrów przykładowe podane dla łatwiejszej weryfikacji )

1. Samochód ciężarowy Daf LF 320 FA SL 6001G VIN XLRAEL3700L466305

Rok produkcji 2018

Pojemność silnika 6700 cm3, moc silnika 239 kW, kod fabryczny silnika PX-7 239 K1

( Cummins )

Olej silnikowy mobil delvac xhp esp 10w40 30 L.

filtr oleju oryginał 2992242 - 1 szt.

osuszacz knorr bremse M41x1.5-RH – 1 szt.

filtr powietrza ME filter A 862 – 1 szt.

filtr bosch D 6088 adblue 1 szt.

filtr paliwa febi 105839 – 1 szt.

filtr kabinowy ME filter K 993 - 1 szt.

filtr oleju daf 1814637 – 1 szt.

( numery filtrów przykładowe podane dla łatwiejszej weryfikacji )

1. Samochód ciężarowy Iveco Eurocargo ML 120E22K SL 46182 VIN ZCFA1EG1392546674

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 5880 cm3, moc silnika 160 kW, kod fabryczny silnika F4AE3681B ( olej napędowy )

Olej silnikowy – 15 l 5W40

Filtr kabinowy BOSS BS02-023 - 1 szt.

Filtr paliwa BOSS BS04-106 – 1 szt.

Filtr paliwa FILTRON PP861/6 – szt.

Filtr oleju FILTRON OP 626/6 – 1 szt.

Filtr osuszacz febi 01361-8859 -1 szt

Filtr powietrza BOSS BS01-086 – 1 szt.

Filtr ad blue BOSCH D6006 – 1 szt.

( numery filtrów przykładowe podane dla łatwiejszej weryfikacji )

1. Samochód ciężarowy Mercedes – Benz Sprinter SL 3385G VIN WDB9066331P562673

Rok produkcji 2017

Pojemność silnika 2143 cm3, moc silnika 105 kW, kod fabryczny silnika 651.955

( olej napędowy )

Olej silnikowy – 10 l. 5W30

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr paliwa – 1 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.