

**Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”**

**Wózek platformowy – 1 szt.**

Wózek platformowy z dyszlem, zabudowany burtami, na kołach pneumatycznych. Regulacja siły hamowania za pomocą dyszla, automatyczny powrót dyszla do pozycji wyjściowej wraz z blokadą kół skrętnych za pomocą hamulca regulowanego dyszlem. Koła pompowane 260 mm lub 400 mm do większych ciężarów. Płyta załadunkowa wykonana z antypoślizgowej sklejki.

Właściwości:

- konstrukcja stalowa

- platforma za sklejki antypoślizgowej

- dyszel do prowadzenia połączony z regulowaną blokadą kół

- automatyczny powrót dyszla uruchamiający hamulec

- burty zabudowane sklejką 200 mm, otwierane

- koła pneumatyczne (pompowane) 260 lub 400 mm

- udźwig 1000 kg

- wymiary: 1560x760

- odblaski bezpieczeństwa na ramie

- wysokość ładunkowa 410 lub 480 mm (w zależności od kół)

- malowanie proszkowe, kolor RAL 5010 (niebieski)

- 12 lat gwarancji

Zdjęcie poglądowe:

