Załącznik nr 2 do OPZ

**PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG**

Eksploatowane przez Wykonawcę jako podstawowe, dwa autobusy elektryczne Solaris Urbino 9 electric, stanowiące własność Zamawiającego, spełniają niżej wymienione parametry.

1. Marka i typ pojazdu: Solaris Urbino Electric 9.
2. Wymiary zewnętrzne:
3. długość – 9 270 mm;
4. szerokość – 2 450 mm;
5. wysokość – 3 300 mm.
6. Pojemność pasażerska: minimum 50 pasażerów w tym 27 siedzących (8 dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi).
7. Układ drzwi: 1-2-0.
8. Oś przednia niezależna.
9. Oś napędowa DANA z silnikiem centralnym Siemens 230 kW.
10. Pojemność baterii: 264 kWh.
11. Konstrukcja przystosowana do podłączenia pantografu odwróconego.
12. Ogrzewanie hybrydowe.
13. Klimatyzacja: Konvekta UL500.
14. System gaszenia: FeuTechnik.
15. System Informacji Pasażerskiej i monitoring: PIXEL.
16. Szyba przednia dzielona w pionie.