**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRĘŻARKA TŁOKOWA METABO BASIC 250**

**Dane techniczne Metabo Basic 250-50 W:**

* Wydajność na ssaniu: 200 l/ min.
* Wydajność na tłoczeniu: 110 l/ min.
* Wydajność efektywna: 95 l/ min.
* Ciśnienie maksymalne: 8 bar
* Moc silnika: 1,5 kW/ 2,0 KM
* Ilość cylindrów: 1
* Ilość stopni sprężania: 1
* Napięcie zasilania: 230 V
* Maksymalna liczba obrotów: 2.850 / min
* Pojemność zbiornika: 50 l
* Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 97 dB(A)
* Wymiary: 830 x 445 x 715 mm
* Ciężar: 32 kg
* Długość przewodu: 1,5 m

  **Wyposażenie Metabo Basic 250-50 W:**

* Szybkozłączka uniwersalna
* Gumowany uchwyt do przemieszczania